-------------------------------------------------------------------------
Windows Vista(R) Businessを利用する
-------------------------------------------------------------------------

本機で別売のWindows Vista(R) Business(以下、Windows Vista)を利用する場合の
セットアップ手順について説明します。

-----------------------------------
Windows Vistaをセットアップする前に
-----------------------------------

ここでは、セットアップを行う際に必要な情報や注意事項について説明しています。
セットアップを始める前に必ずお読みください。
本機で別売のOSをご利用になる際、いくつかの制限事項があります。セットアップ
を開始する前に必ずNECの「ビジネスPC」サイトの「インストール可能OS用ドライバ」
にある「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を確認して
から、セットアップを開始してください。

  チェック!!
    このファイルを表示しながらセットアップすることはできません。
    印刷してご覧ください。

◆準備するもの

  セットアップを行うには、次のものが必要です。あらかじめ準備しておいて
  ください。

  チェック!!
      ・Windows Vista Business(*)をセットアップするには、FDドライブが必要です。
        FDレスモデルをお使いの方は別売のFDドライブ(PC-VP-BU28)を使用してください。

        (*)インテル ターボ・メモリー搭載モデルを除く

      ・CDレスモデルでWindowsをセットアップするには、別売のDVD-ROMドライブ
        (PC-VP-BU44)、またはDVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-BU42)が必要です。

    ○「インストール可能OS用ドライバ」
      （NECの「ビジネスPC」サイトよりダウンロードし、そのファイルを解凍後CD-R/RW、
       またはハードディスクの消去されない領域に保存したもの）

    ○ Windows Vista Businessをセットアップする場合
      「Windows Vista(R) Business 通常版(DVD-ROM)」(別売)
       (以下、「Windows Vista DVD-ROM」)

    ○「Windows Vista(R) Service Pack 1 (SP1)」（以下、Windows Vista SP1）
      「Windows Vista SP1」をあらかじめ入手してください。
      以下のアドレスに入手方法が記載されています。

      http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx

  ＜インテル ターボ・メモリー搭載モデル以外の場合＞上記の他に次のものが必要です。

    ○ フロッピーディスク 1枚
       Windows Vistaセットアップ中に内蔵AHCIシステムのセットアップをするため、
       ダウンロードした「インストール可能OS用ドライバ」の「DRV」フォルダの
       下の「IMSM\Driver」内にあるすべてのフォルダとファイルをフロッピーディスク
       に保存してください。
       内蔵AHCIシステムのセットアップ時に「TXTSETUP.OEM」がフロッピー
       ディスクのルートに存在しないとセットアップができません。
      「TXTSETUP.OEM」は、必ずフロッピーディスクのルートに保存してください。
       例) A:\（フロッピーディスクドライブ）
             iaAHCI.cat
             iaAHCI.inf
             iaStor.cat
             iaStor.inf
             IaStor.sys
             license.txt
             TXTSETUP.OEM

       作成したフロッピーディスクには「AHCIモデル用ドライバディスク」の
       ラベルを貼ってください。

◆セットアップに関する注意

  ■全体の注意

    ・セットアップ中は必ずACアダプタを接続してください。

    ・Windows上の作業は必ずAdministrator権限を持つユーザーで行ってください。

    ・必ずデータのバックアップをとってください。自分で作成したデータは
      セットアップによってすべて消去されてしまいます。

    ・別売の周辺機器はすべて取り外してください。『はじめにお読みください』を
      ご覧になり、本機に添付されていた機器のみを接続した状態でセットアップ
      を行ってください。セットアップ後に、別売の周辺機器の接続を行ってくだ
      さい。

    ・別売のアプリケーションはセットアップの終了後にインストールを行って
      ください。別売のアプリケーションもセットアップによってすべて消去されま
      す。セットアップがすべて終了してからインストールを行ってください。

    ・セットアップは途中で中断しないでください。もし中断した場合は、最初か
      らやり直してください。

    ・セットアップ中は電源スイッチを押さないでください。

    ・Windows Vistaをセットアップした場合、本機に添付されている一部のアプリ
      ケーションは使用することができます。

    ・実際に表示される画面は、お使いの機種によって本文中の画面と一部異なる
      場合があります。

    ・本機ではWindows Vistaをインストールする際、上書きインストールには対応
      していません。
      必ず既存のシステムパーティションをフォーマットしてから行ってください。

    ・大容量のメモリを搭載した機種では、ページファイルがCドライブに格納
      しきれずDドライブに格納される場合があります。このような機種では
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除は行わないでください。
      Dドライブへのフォーマットやパーティションの削除を行う場合は、次の
      方法でページファイルの格納場所/サイズを確認後、ページファイルが
      Cドライブに格納されるように変更してください。

        1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

        2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「システム」をクリック

        3. 「システムの詳細設定」をクリック
           「システムのプロパティ」が表示されます。

        4. 「詳細設定」タブをクリックし、パフォーマンスの「設定」ボタンを
           クリック
           「パフォーマンスオプション」が表示されます。

        5. 「詳細設定」タブをクリックし、仮想メモリの「変更」ボタンを
           クリック

        6. 「仮想メモリ」画面で確認する


  ■Windows UpdateについてまたはMicrosoft Updateについて

    最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに
    接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateまたは
    Microsoft Updateを定期的に実施してください。
    Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」を
    ご覧ください。


◆システム設定の変更

  次の手順でシステム設定を工場出荷時の状態に戻してください。

  なお、Windows Vistaインストール後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の
  設定を控えておいてください。

  1. 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、【F2】を数回押す
     BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

    チェック!!
      ・ディスプレイ特性により、「NEC」ロゴの画面が表示されず【F2】を押すタ
        イミングが計れない場合等は、本体の電源を入れた後、BIOSセットアッ
        プユーティリティが表示されるまで【F2】を数回押し続けてください。

      ・BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電
        源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずBIOS
        セットアップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上
        から電源を切る操作を行ってください。

  2. 【F9】を押す
     「Setup Confirmation」と表示されます。

  3. 「Yes」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
     工場出荷時の設定値を読み込みます。

  4. 【F10】を押す
     「Setup Confirmation」と表示されます。

  5. 「Yes」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す
     設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。


以上でシステム設定の変更は終了です。

「セットアップする」へ進んでください。


----------------
セットアップする
----------------

◆ドライブ構成について

  ここでは、次のようなドライブ構成になっている場合を例に説明しています。
  利用される環境にあわせて読み替えてください。

  Cドライブ: Windows Vistaをインストールするハードディスクドライブ
  Dドライブ:「インストール可能OS用ドライバ」を格納したドライブ

◆セットアップする

  1. 本機の電源を入れ、すぐにBD/DVD/CDドライブに「Windows Vista DVD-ROM」を
     セットする

  2. 「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたら、【Enter】を押す

  3. インストールする言語、時刻と通貨の形式、キーボードまたは入力方式、
     およびキーボードの種類を選択する画面が表示されたら、何も設定を変えず
     に「次へ」ボタンをクリック

  チェック!!
     次の内容になっていることを確認してください。
     インストールする言語     ：日本語
     時刻と通貨の形式         ：日本語(日本)
     キーボードまたは入力方式 ：Microsoft IME
     キーボードの種類         ：日本語キーボード(106/109 キー)

  4. 次の画面で「今すぐインストール」ボタンをクリック

  5. 「ライセンス認証のためのプロダクトキーの入力」と表示されたら、
     プロダクトキーを入力し、「次へ」ボタンをクリック

  6. 「ライセンス条項をお読みください。」と表示されたら、内容を確認し、
     「条項に同意します」にチェックを付けたら、「次へ」ボタンをクリック

  7. 「インストールの種類」と表示されたら、「カスタム(詳細)」をクリック
     「Windowsのインストール場所を選択してください。」が表示されます。

  チェック!!
    インテル ターボ・メモリー搭載モデルをご使用の場合は、手順8から手順10は
    必要ありません。手順11へ進んでください。

  8. 「Windowsのインストール場所を選択してください。」と表示されたら、
     「ドライバの読み込み」をクリック

  9. 「ドライバの読み込み」画面が表示されたら、フロッピーディスクドライブに
     「AHCIモデル用ドライバディスク」をセットし、「OK」ボタンをクリック

 10. 「インストールするドライバを選択してください。」と表示されたら、
     次のドライバを選択し、「次へ」ボタンをクリック

  チェック!!
     「このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない」
     にチェックが入っている事を確認してください。

      Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)

 11. Windows Vistaのパッケージに添付されているマニュアルに沿って
     セットアップを行う

以上でWindows Vistaのセットアップは終了です。

-------------------------------
Service Pack 1のインストール
-------------------------------

本機でWindows Vistaを利用する場合は必ずService Pack 1を適用してください。
以下のURLを参照し、インストールを行ってください。

http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/sp1/default.mspx

  チェック!!
    本機に添付されていないアプリケーションやオプションボード等を追加する
    場合は、Windows Vista SP1への対応状況をご確認の上でお使いください。

---------------------------------------
AHCIドライバ用レジストリのセットアップ
---------------------------------------

Windows Vistaインストール完了後に、以下の手順を行ってください。

＜インテル ターボ・メモリー搭載モデルの場合＞
  本手順は不要です。
  「ドライバ/アプリケーションをセットアップする」へ進んでください。

＜インテル ターボ・メモリー搭載モデル以外の場合＞
  以下の手順を行ってください。
  本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
  いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  1．D:\DRV\IMSM\REGフォルダ内の「Port0.reg」をダブルクリックしてください。

  チェック!!
    「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」ボタンを
     クリックしてください。

  2．情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示されたら「はい(Y)」を選択
     してください。

  3．レジストリファイルの値とキーがレジストリに正常に追加されたことを通知する
     画面が表示されたら「OK」をクリックしてください。

  4．「Port0.reg」を「Port1.reg」に読み替えて、手順1〜3の通りに操作してください。

  5．コンピュータを再起動してください。

セットアップが終了したら、「ドライバ/アプリケーションをセットアップする」へ
進んでください。

--------------------------------------------
ドライバ/アプリケーションをセットアップする
--------------------------------------------

本機用インストール可能OS用ドライバがDドライブに展開されていると想定して
いますので、利用される環境にあわせて読み替えてください。

  チェック!!
    ・「インストール可能OS用ドライバ」をCD-R/RWへ保存した場合は、ファイルを
      ハードディスクにコピーしてからドライバをセットアップしてください。

    ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「続行」ボタンを
      クリックしてください。

    ・ お使いのモデルによってドライバのセットアップ方法が多少異なります。
       それぞれ該当する部分をご覧ください。

    ・ ドライバのセットアップを行うときは、使用中のアプリケーションをすべて
       終了させてください。

    ・「新しいハードウェアの検出」画面が表示された場合は、「キャンセル」
       ボタンをクリックしてください。

    ・一部のデバイスについては、問題のあるデバイスとして登録され、デバイス
      マネージャ上に残ることがあります。


必ず次の順番でドライバのセットアップを行ってください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。


===============================================================================
セットアップが必要なドライバ                          | ドライバの格納フォルダ
------------------------------------------------------+------------------------
◆プラグアンドプレイ対応ドライバ                      | D:\DRV\OTHER1
------------------------------------------------------+------------------------
◆ディスプレイ対応ドライバ                            | D:\DRV\GM45
------------------------------------------------------+------------------------
◆オーディオ対応ドライバ                              | D:\DRV\RTHDA
------------------------------------------------------+------------------------
◆LANボード対応ドライバ                               | D:\DRV\BROADCOM
------------------------------------------------------+------------------------
◆無線LAN対応ドライバ(*1)                             | D:\DRV\WLINVIS
------------------------------------------------------+------------------------
◆インテル ターボ・メモリードライバ(*2)               | D:\DRV\TurboMemory
------------------------------------------------------+------------------------
◆キーボードドライバ                                  | D:\DRV\MFK04
------------------------------------------------------+------------------------
◆NX PADドライバ                                      | D:\DRV\NXPAD
------------------------------------------------------+------------------------
◆FeliCa対応ドライバ(*3)                              | D:\DRV\FELICA
------------------------------------------------------+------------------------
◆エンベデッドドライバ                                | D:\DRV\NECECFIL
===============================================================================
 *1  無線LANモデルのみセットアップを行ってください。
 *2  インテル ターボ・メモリー搭載モデルのみセットアップを行ってください。
 *3  FeliCa対応モデルのみセットアップを行ってください。
     FeliCaポートを使用する場合、別途アプリケーションが必要です


次のアプリケーションなどが利用可能です。必要に応じてセットアップしてください。

Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替やECOボタンを使用する場合は
専用のソフトをインストールする必要がありますのでご注意ください。

セットアップ方法については、各ドライバの格納フォルダにある「SETUP.TXT」を
ご覧ください。

===============================================================================
利用可能なアプリケーションなど                        |      格納フォルダ
===============================================================================
◆MobileOptimizer                                     | D:\DRV\NETSW
------------------------------------------------------+------------------------
◆ワンタッチスタートボタンの設定                      | D:\DRV\OneTouch
------------------------------------------------------+------------------------
◆画面出力先切替ツール(*1)                            | D:\DRV\Dispsw
------------------------------------------------------+------------------------
◆バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール                  | D:\DRV\NECBATT
------------------------------------------------------+------------------------
◆ECOモード設定ツール(*2)                             | D:\DRV\NPSpeed4
===============================================================================
 *1  Fn+F3によるプロジェクタ等の画面切替を使用する場合はインストール
     してください。
     画面出力先切替ツールを使用する場合は、必ず「ディスプレイ対応ドライバ」
     と「キーボードドライバ」をインストールしてください。
 *2  ECOボタンを使用する場合はインストールしてください。


以上で、Windows Vistaのセットアップは終了です。
