=========================== エンベデッドドライバ ==========================

本モジュールは Windows Vista のみの対象となります。
その他の OS には適用を行わないようご注意ください。

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)
を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

・Windows Vista を新規にインストールした場合に、以下の手順が必要です。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成
  で利用する場合は読み替えてください。
  - 起動ドライブ                                         Cドライブ
  - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
    (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)
  - CD-ROMドライブ                                       Eドライブ

・「エンベデッドドライバ」セットアップ手順

  ※ 以下の手順を行なう前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
     アプリケーションをすべて終了させます。

次の手順で「エンベデッドドライバ」をインストールしてください。
   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
   2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、
      「デバイス マネージャ」をクリック
      （クラシック表示されている場合には
      「デバイス マネージャ」をダブルクリック）
   3. 「ユーザー アカウント制御」のダイアログが表示された場合は、
      「続行」ボタンをクリック
   4. 「システム デバイス」をダブルクリック
   5. 「Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller」を右クリックし
      「ドライバソフトウェアの更新」をクリック
   6. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック
   7. 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリック
   8. 「ディスク使用」ボタンをクリック
   9. 「製造元のファイルのコピー元」に「D:\DRV\NECECFIL」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック
   10.「モデル」のリストの中から「ACPI-Compliant Embedded Controller」
      を選択し、「次へ」ボタンをクリック
   11.「閉じる」ボタンをクリック
   12.本機を再起動する

以上で、「エンベデッドドライバ」のセットアップは終了です。
