************************************************************
************************************************************
Dieser Text beschreibt, wie die Treibersoftware des Intel(R) 
Matrix Storage Manager manuell entfernt und das System neu 
konfiguriert werden kann, um den nativen Treiber des Betriebs-
systems für die Verwaltung von Speicher-Controllern zu verwenden.

Drucken Sie zuerst diese Anleitung aus, um diesen Vorgang aus-
zuführen. Führen Sie anschließend Teil 1 durch, um den SATA-
Controllermodus zu ermitteln. Je nach dem Modus, der in Teil 1 
festgestellt wird, fahren Sie entweder mit Teil 2A oder 2B fort.

WARNUNG: Eine Neukonfiguration des Systems kann Datenverlust 
auf allen gegenwärtig vom System benutzten RAID-Volumes nach 
sich ziehen. Das Entfernen des Intel Matrix Storage Manager-
Treibers vom Bootlaufwerk oder einem bootfähigen RAID-Volume 
erfordert eventuell eine Neuinstallation des Betriebssystems. 
Sichern Sie alle Daten, bevor Sie fortfahren, um die Datenin-
tegrität zu bewahren.

************************************************************
* Teil 1: Den Systemmodus bestimmen
************************************************************

Die Schritte zum Entfernen dieser Software sind unterschied-
lich, je nachdem, ob das System im RAID- oder im AHCI-Modus 
ausgeführt wird. RAID wird von Notebook-Systemen nicht 
unterstützt.

Bestimmen Sie den Systemmodus, indem Sie die folgenden 
Schritte durchführen, mit denen Sie identifizieren, wie der 
Serial ATA-Controller im Geräte-Manager präsentiert wird:

1.  Im Startmenü:
    1a. Unter Windows* 2000 wählen Sie Einstellungen und an-
        schließend Systemsteuerung.
    1b. Unter Windows* XP oder spätere Betriebssysteme wählen 
        Sie Systemsteuerung.

2.  Öffnen Sie das 'System'-Applet (Sie müssen dazu eventuell 
    erst zur klassischen Ansicht wechseln).

3.  Wählen Sie das Register 'Hardware'.

4.  Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Geräte-Manager'.

5.  Suchen Sie im Geräte-Manager nach dem Eintrag 'SCSI- und 
    RAID-Controller'.
    Wenn dieser vorhanden ist, vergrößern Sie ihn und suchen 
    Sie nach einem der folgenden Controller. Wenn dieser Ein-
    trag nicht existiert, machen Sie mit Schritt 6 weiter:

    - 'Intel(R) ESB2 SATA RAID Controller' 
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ESB2-System im RAID-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2A 
      unten fort.

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID-Controller' 
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH7R/DH-System im RAID-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2A 
      unten fort.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH7MDH-System im RAID-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2A 
      unten fort.
   
    - 'Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO-System im RAID-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2A 
      unten fort.

    - 'Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E SATA RAID-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH8M-E/ICH9M-ER-System im RAID-Modus. Fahren Sie mit Schritt 2A 
      unten fort.

    - Sollte keiner der oben gezeigten Controller vorhanden 
      sein, läuft das System nicht im RAID-Modus. Fahren Sie
      mit Schritt 6 unten fort.

6.  Suchen Sie im Geräte-Manager nach dem Eintrag 'IDE 
    ATA/ATAPI-Controller'.
    Wenn dieser vorhanden ist, vergrößern Sie ihn und suchen 
    Sie nach einem der folgenden Controller:

    - 'Intel(R) EP80579 SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      EP80579-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B unten 
      fort.

    - 'Intel(R) ESB2 SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ESB2-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B unten 
      fort.

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH7R/DH-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B unten 
      fort.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH7M/MDH -System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B unten 
      fort.

    - 'Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH8R/DH/DO-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B 
      unten fort.

    - 'Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH8M-E/M-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B unten 
      fort.

    - 'Intel(R) ICH9R/DH/DO SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH9R/DH/DO-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B 
      unten fort.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH10R-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B 
      unten fort.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH9M-E/M-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B 
      unten fort.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI-Controller'
      Wenn dieser Controller vorhanden ist, ist das System ein 
      ICH10D/DO-System im AHCI-Modus. Fahren Sie mit Teil 2B 
      unten fort.

    - Sollte keiner der oben gezeigten Controller vorhanden 
      sein, läuft das System nicht im AHCI-Modus. Keine 
      anderen Modi werden von der Intel Matrix Storage 
      Manager-Software unterstützt. Fahren Sie mit Schritt 7 
      unten fort.

7.  Ihr System scheint weder im RAID- noch im AHCI-Modus zu 
    laufen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das System im 
    RAID- bzw. AHCI-Modus läuft und Sie keinen der oben aufge-
    führten Controller sehen, wenden Sie sich für Unter-
    stützung an den Systemhersteller oder Ihren Händler. Sie 
    können nicht mit Teil2 unten fortsetzen, bis Sie den 
    Systemmodus festgestellt haben.



************************************************************
* Teil 2A: System im RAID-Modus
************************************************************

Der in diesem Abschnitt beschriebene Vorgang kann nur auf 
einem System im RAID-Modus durchgeführt werden. Setzen Sie 
diesen Vorgang nicht fort, bevor Sie die Schritte in Teil 1 
oben durchgeführt haben, um festzustellen, ob dies für Ihr 
System zutrifft. Lesen Sie vor dem Fortfahren unbedingt die 
unten stehenden Warnungen durch.

WARNUNGEN:
a. Wenn ein RAID 0-Volume gelöscht wird, werden alle auf 
   diesem Volume befindlichen Daten unwiderruflich gelöscht. 
   Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, 
   bevor Sie fortfahren. 

b. Wenn ein RAID-Volume gelöscht wird, auf dem sich Betriebs-
   systemdateien befinden, muss das Betriebssystem neu in-
   stalliert werden.


1.  Stellen Sie sicher, dass Sie die obigen Warnungen gelesen 
    und verstanden haben.

2.  Starten Sie das System neu.

3.  Achten Sie darauf, ob während des Hochfahrens ein Be-
    grüßungsbildschirm mit Titel 'Intel(R) Matrix Storage 
    Manager option ROM' angezeigt wird. Falls ja, fahren Sie 
    mit Schritt 4 unten fort. 
    Falls nicht, überspringen Sie Schritt 4 und fahren Sie mit 
    Schritt 5 fort.     

4.  Führen Sie diesen Vorgang durch, wenn das Intel Matrix 
    Storage Manager option ROM installiert ist:

    4a. Öffnen Sie das Intel Matrix Storage Manager option 
        ROM-Setup, indem Sie während des Hochfahrens nach 
        Aufforderung Strg-I drücken.
    4b. Wählen Sie im Setup-Programm die Menüoption 2, um das 
        Menü 'Delete RAID Volume' (RAID-Volume löschen) anzuzeigen.
    4c. Wählen Sie das zu löschende Volume mit Hilfe der 
        Pfeiltasten.
    4d. Drücken Sie die Löschtaste, um das markierte Volume zu 
        löschen, und drücken Sie 'Y'(Ja),um den Löschvorgang zu 
        bestätigen. Wiederholen Sie diesen Schritt gegebenen-
        falls, um alle vorhandenen Volumes zu löschen. 
    4e. Beenden Sie das Setup-Programm.
    4f. Öffnen Sie das System-BIOS-Setup (normalerweise durch 
        Drücken der Taste F2 oder der Löschtaste, sobald das 
        System hochzufahren beginnt).
    4g. Ändern Sie die IDE-Konfiguration für den Serial ATA-
        Controller von 'RAID' auf 'IDE'.
    4h. Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie das 
        System-BIOS-Setup.

5.  Führen Sie diesen Vorgang durch, wenn das Intel Matrix 
    Storage Manager option ROM nicht installiert ist:

    5a. Öffnen Sie das System-BIOS-Setup (normalerweise durch 
        Drücken der Taste F2 oder der Löschtaste, sobald das 
        System hochzufahren beginnt).
    5b. Ändern Sie die IDE-Konfiguration für den Serial ATA-
        Controller von 'RAID' auf 'IDE'.
    5c. Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie das 
        System-BIOS-Setup.

6.  Starten Sie das System neu.



************************************************************
* Teil 2B: System im AHCI-Modus
************************************************************

Der in diesem Abschnitt beschriebene Vorgang kann nur auf 
einem System im AHCI-Modus durchgeführt werden. Setzen Sie 
diesen Vorgang nicht fort, bevor Sie die Schritte in Teil 1 
oben durchgeführt haben, um festzustellen, ob dies für Ihr 
System zutrifft. Es empfiehlt sich, alle wichtigen Daten zu 
sichern, bevor Sie fortfahren. 

1.  Starten Sie das System neu.

2.  Öffnen Sie das System-BIOS-Setup (normalerweise durch 
    Drücken der Taste F2 oder der Löschtaste, sobald das 
    System hochzufahren beginnt). 

3.  Ändern Sie die IDE-Konfiguration für den Serial ATA-
    Controller von 'AHCI' auf 'IDE'.

4.  Speichern Sie die Änderungen und beenden Sie das System-
    BIOS-Setup.

5.  Starten Sie das System neu. Das Betriebssystem sollte wie 
    zuvor starten.


Hinweis: Sollten Sie beim Vornehmen dieser Änderungen auf 
Probleme stoßen, wenden Sie sich für Unterstützung an den 
Motherboard-Hersteller oder Ihren Händler.


************************************************************
Intel(R) ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer 
Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

* Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen 
Inhaber.

