----------------------------------------------------------------------------
                   Intel AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でAHCIドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
  TurboMemoryモデルには本ドライバをセットアップしないでください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM」に展開
されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆AHCIドライバのセットアップ
  初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  D:\DRV\IMSM\Driverフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
  内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsセットアップ時、[Windowsのインストール場所を選択してください]の画面
   が表示されたら、左下の「ドライバの読み込み(L)」をクリックしてください。

2．D:\DRV\IMSM\Driverフォルダ内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを
   挿入し、[ドライバの読み込み]サブウィンドウ内の【OK】を押してください。

3．[インストールするドライバを選択してください]の画面表示で、画面下の
   「□このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない(H)」
   にチェックが入っている事を確認し、次のものを選択し「次へ（N）」をクリック
   してください。

   「Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)」

4．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、
   フロッピーディスクを抜いて下さい。

以上でAHCIドライバのセットアップは終了です。

◆レジストリファイルのセットアップ

1．D:\DRV\IMSM\REGフォルダ内の「Port0.reg」をダブルクリックしてください。

    チェック!!
      「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」ボタンを
       クリックしてください。

2．情報をレジストリに追加するか確認する画面が表示されたら「はい(Y)」を選択
   してください。

3．レジストリファイルの値とキーがレジストリに正常に追加されたことを通知する
   画面が表示されたら「OK」をクリックしてください。

4．「Port1.reg」に対しても、手順1〜3の通りに操作してください。

5．コンピュータを再起動してください。

以上でレジストリファイルのセットアップは終了です。
