************************************************************
************************************************************
V tomto dokumentu jsou uvedeny pokyny pro ruční odebrání 
softwaru ovladače Intel(R) Matrix Storage Manager a změnu 
konfigurace počítače na používání nativního ovladače 
operačního systému pro správu řadiče paměťových zařízení.

Chcete-li tuto operaci provést, nejdříve vytiskněte tento 
dokument pro referenci. Potom podle pokynů v Části 1 určete 
režim řadiče SATA. 

V závislosti na režimu určeném v Části 1 proveďte pokyny v 
Části 2A nebo 2B.

UPOZORNĚNÍ: Změna konfigurace počítače může mít za následek 
ztrátu dat na svazcích RAID, které systém právě používá. 
Aby bylo možné odebrat ovladač Intel Matrix Storage Manager 
ze spouštěcí jednotky nebo spouštěcího svazku RAID, bude 
pravděpodobně třeba znovu nainstalovat celý operační systém. 
Než budete pokračovat, zazálohujte veškerá data, aby byla 
zachována jejich integrita. 

************************************************************
* Část 1: Určení režimu počítače
************************************************************

Pokyny pro odebrání tohoto softwaru se liší podle toho, zda 
počítač běží v režimu RAID nebo AHCI. Mobilní počítače 
nepodporují svazky typu RAID.

Režim počítače lze určit podle označení sériového řadiče ATA 
ve Správci zařízení podle následujícího postupu:

1.  V nabídce Start:
    1a. V operačním systému Windows* 2000 vyberte příkaz 
    Nastavení a dále položku Ovládací panely.
    1b. V operačním systému Windows* XP nebo novějším vyberte 
    příkaz Ovládací panely.

2.  Otevřete aplet 'Systém' (pravděpodobně bude nejprve třeba 
    klepnout na příkaz 'Přepnout do klasického zobrazení').

3.  Klepněte na kartu 'Hardware'. 

4.  Klepněte na tlačítko 'Správce zařízení'.

5.  V nástroji Správce zařízení vyhledejte položku s 
    označením 'Řadiče SCSI a RAID'. Pokud je tato položka k 
    dispozici, rozbalte ji a vyhledejte některý z následujících 
    řadičů. Pokud tato položka není k dispozici, pokračujte 
    krokem 6: 

   - 'Intel(R) ESB2 SATA RAID Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ESB2
      v režimu RAID. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH7R/DH
      v režimu RAID. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH7MDH
      v režimu RAID. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.

    - 'Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH8R/ICH9R/ICH10R 
      v režimu RAID. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.

    - 'Intel(R) ICH8M-E/ICH9M-E SATA RAID Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH8M-E/ICH9M-E
      v režimu RAID. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.
      
    - Není-li uveden žádný z řadičů výše, systém neběží v 
      režimu RAID. Pokračujte krokem 6 níže.

6.  V nástroji Správce zařízení vyhledejte položku s 
    označením 'Řadiče IDE ATA/ATAPI'. Pokud je tato položka 
    k dispozici, rozbalte ji a vyhledejte některý z 
    následujících řadičů:

    - 'Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém EP80579
      v režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.

    - 'Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ESB2
      v režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém IICH7R/DH
      v režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2A níže.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH7M/MDH
      v režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2B níže.    

    - 'Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH8R/DH/DO v
      režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2B níže.
 
    - 'Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH8M-E/M v
      režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2B níže.

    - 'Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH9R/DO/DH
      v režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2B níže.    

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH10R v
      režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2B níže.
 
    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH9M-E/M v
      režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2B níže.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Je-li uveden tento řadič, jedná se o systém ICH10D/DO v
      režimu AHCI. Pokračujte podle pokynů v Části 2B níže.

    - Není-li uveden žádný z řadičů výše, systém se 
      nenachází v režimu AHCI. Software Intel Matrix Storage 
      Manager nepodporuje žádné jiné režimy. Pokračujte 
      krokem 7 níže.

7.  Systém pravděpodobně neběží v žádném z režimů RAID nebo 
    AHCI. Pokud se domníváte, že systém běží v režimu RAID 
    nebo AHCI a nelze najít žádný z výše uvedených ovladačů, 
    požádejte o pomoc výrobce nebo prodejce počítače. Dokud 
    neurčíte režim počítače, nelze pokračovat pokyny 
    uvedenými v následující Části 2.



************************************************************
* Část 2A: Počítač v režimu RAID
************************************************************

Pokyny v této části lze provádět pouze u systému, který se 
nachází v režimu RAID. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v
Části 1 a spolehlivě neurčili režim počítače, neprovádějte 
pokyny uvedené v této části. Než budete pokračovat, přečtěte
si následující upozornění.

UPOZORNĚNÍ:
a. Pokud odstraníte svazek RAID 0, budou trvale odstraněna 
veškerá data na tomto svazku. Než budete pokračovat, 
zálohujte veškerá důležitá data. 

b. Pokud odstraníte svazek RAID se soubory operačního 
systému, bude nezbytné tento operační systém znovu 
nainstalovat.


1.  S výše uvedenými upozorněními je třeba se seznámit a 
    porozumět jim.

2.  Restartujte počítač.

3.  Sledujte, zda se během spuštění počítače zobrazí úvodní 
    obrazovka s názvem 'Intel(R) Matrix Storage Manager 
    option ROM'. Pokud ano, pokračujte krokem 4 níže. Pokud 
    ne, vynechejte krok 4 a pokračujte krokem 5 níže.

4.  Pokud je program Intel Matrix Storage Manager option 
    ROM nainstalován, proveďte následující kroky:

    4a. Po vyzvání během spuštění systému otevřete nastavení 
        programu Intel Matrix Storage Manager option ROM 
        stisknutím kombinace kláves Ctrl-I.
    4b. Výběrem položky nabídky 2 v programu nastavení
        přejděte do nabídky ‘Delete RAID Volume’ (Odstranit 
        svazek RAID).
    4c. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů vyberte 
        svazek, který chcete odstranit.
    4d. Stisknutím klávesy ‘Del’ odstraňte vybraný svazek a 
        stisknutím klávesy ‘Y’ odstranění potvrďte. Podle 
        potřeby tento postup opakujte a odstraňte všechny 
        dostupné svazky. 
    4e. Ukončete program nastavení.
    4f. Přejděte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
        klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštění počítače).
    4g. Změňte konfiguraci IDE sériového řadiče ATA z 'RAID'
        na 'IDE'.
    4h. Uložte změny a ukončete program nastavení systému BIOS.

5.  Pokud není program Intel Matrix Storage Manager option ROM 
    nainstalován, proveďte následující kroky:

    5a. Přejděte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
        klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštění počítače).
    5b. Změňte konfiguraci IDE sériového řadiče ATA z 'RAID'
        na 'IDE'.
    5c. Uložte změny a ukončete program nastavení systému BIOS.

6.  Restartujte počítač.



************************************************************
* Část 2B: Počítač v režimu AHCI
************************************************************

Pokyny v této části lze provádět pouze se systémem, který se 
nachází v režimu AHCI. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v 
Části 1 a spolehlivě neurčili režim počítače, neprovádějte 
pokyny uvedené v této části. Než budete pokračovat, 
doporučujeme zazálohovat veškerá důležitá data. 

1.  Restartujte počítač.

2.  Přejděte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
    klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštění počítače). 

3.  Změňte konfiguraci IDE sériového řadiče ATA z 'AHCI' 
    na 'IDE'.

4.  Uložte změny a ukončete program nastavení systému BIOS.

5.  Restartujte počítač. Operační systém provede běžný start.


Poznámka: Pokud se při provádění těchto změn v systému BIOS 
setkáte s problémy, požádejte o pomoc na výrobce nebo 
prodejce základní desky.


************************************************************
Intel(R) je ochranná známka nebo registrovaná ochranná 
známka společnosti Intel Corporation nebo jejích poboček v 
USA a dalších zemích.

* Ostatní názvy a značky mohou patřit příslušným vlastníkům.
