# Intel® Turbo Memory – 소개

## 개요

Intel Turbo Memory 기술은 자주 액세스하는 데이터를 플래시 메모리에 저장하여 일반적인 시스템 성능을 향상시킵니다. 그 결과 응용 프로그램 및 데이터 액세스 속도가 빨라지고 부팅 시간이 줄어듭니다. Intel Turbo Memory 기술을 사용하면 하드 디스크 드라이브가 더 자주 저전원 모드로 들어갈 수 있으므로 시스템 전원 소비가 감소합니다.

Intel Turbo Memory는 다음과 같은 요소로 구성되어 있습니다.

- Intel Turbo Memory 드라이버
- Intel Turbo Memory 콘솔
- Intel Turbo Memory 디스크 필터링 옵션 ROM

Intel Turbo Memory 드라이버는 시스템 요구 사항 섹션에 나온 지원되는 시스템이라면 어디에든 설치할 수 있습니다. 이 드라이버는 Intel® Matrix Storage Manager 및 Intel Turbo Memory 드라이버를 모두 설치합니다. NAND 플래시 메모리의 총 캐시 크기에 따라 Intel Turbo Memory 콘솔에서 사용할 수 있는 기능이 결정됩니다. 소프트웨어를 설치하면 자동으로 옵션 ROM이 업데이트됩니다.

## 기능

지원되는 시스템에서 Intel Turbo Memory 콘솔이 지원하는 기능은 다음과 같습니다.

Windows ReadyDrive* 사용/사용 안 함 | Windows ReadyDrive를 활성화/비활성화하는 옵션 제공
Windows ReadyBoost* 사용/사용 안 함 | Windows ReadyBoost를 활성화/비활성화하는 옵션 제공

참고: Windows ReadyBoost 및 ReadyDrive를 비활성화하면 시스템 성능이 저하되므로 이 작업은 고급 사용자에 의해서만 수행되어야 합니다.

* 기타 상표와 이름은 다른 회사의 소유일 수 있습니다.

# 시스템 요구 사항

Intel® Turbo Memory 기술에 필요한 시스템 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 부트 디스크로 구성된 직렬 ATA 하드 드라이브
- 크기가 1 GB인 Intel® NAND 플래시 메모리
- Microsoft Windows Vista* 운영 체제
- 다음 I/O 컨트롤러 중 하나:
  - Intel® 82801HBM Serial ATA AHCI Controller (ICH8M)
  - Intel® 82801HEM Serial ATA AHCI Controller (ICH8ME)
  - Intel® ICH9R SATA RAID Controller

참고: Intel® ICH9R SATA RAID 컨트롤러와 함께 Intel® Turbo Memory 기술을 사용하면 Windows ReadyDrive* 기능은 비활성화 됩니다.

다음 운영 체제는 지원되지 않습니다.

- 다음 Microsoft 운영 체제

- MS-DOS*
- Windows 3.1*
- Windows NT 3.51*
- Windows 95*
- Windows 98*
- Windows Millennium Edition* (Me)
- Windows NT 4.0*
- Windows 2000 Datacenter Server*
- Windows 2000 Professional*
- Windows XP*

- 다음 운영 체제

- Linux*
- UNIX*
- Be OS*
- Mac OS*
- OS/2*

자세한 내용은 Intel Turbo Memory Readme 파일과 릴리스 노트를 참조하십시오.

* 기타 상표와 이름은 다른 회사의 소유일 수 있습니다.

# Intel Turbo Memory 드라이버

Intel Turbo Memory 드라이버는 스토리지 하위 시스템 성능 및 안정성을 개선하도록 특수 설계된 Windows Hardware Quality Labs(WHQL) 인증 소프트웨어입니다. 이 드라이버는 Intel Turbo Memory 소프트웨어의 일부로 설치됩니다.

# Intel Turbo Memory 콘솔

## 일반 특징

Intel Turbo Memory 콘솔을 열면 두 개의 창에 장치 정보가 표시되는 주 대화 상자가 나타납니다.

왼쪽 창에는 Intel Turbo Memory 컨트롤러의 이름이 표시되고, 오른쪽 창에는 Windows ReadyBoost와 Windows ReadyDrive의 상태 및 NAND 플래시 메모리의 총 캐시 크기가 표시됩니다.

처음 두 매개변수의 값은 사용 가능, 보류 및 사용 불가능입니다. 사용 가능 상태는 기능이 실행되었음을 나타내고 보류 상태는 Microsoft Windows Vista가 Windows ReadyDrive 기능이 시스템에서 지원되는지를 확인하는 여러 가지 평가 검사를 실행하고 있는 동안 나타납니다. 사용 불가능 상태는 운영 체제가 평가 검사에 실패했거나 기능이 꺼져 있어서 이 기능을 사용할 수 없음을 나타냅니다.

이 대화 상자는 Windows ReadyBoost 및 Windows ReadyDrive를 활성화 또는 비활성화하는 옵션도 제공합니다. Windows ReadyBoost와 Windows ReadyDrive를 모두 사용하려면 1 GB NAND 플래시 메모리가 필요합니다.

참고: Windows ReadyBoost 또는 Windows ReadyDrive를 활성화 또는 비활성화하는 경우 시스템을 다시 시작해야 변경 사항이 적용됩니다.

화면에 표시된 정보를 새로 고치려면 보기 메뉴를 클릭하고 새로 고침 옵션을 선택하십시오.

## 보고서와 도움말

#### 시스템 정보 보고서

시스템 정보 보고서의 첫 번째 부분에는 프로세서 유형, 운영 체제, 운영 체제 버전 등과 같은 시스템 정보가 표시됩니다. 두 번째 부분에는 NAND 플래시 메모리에 캐시되는 디스크 관련 정보(위치, 이름 및 용량), Intel Turbo Memory 드라이버(상태, 위치, 버전 및 공급자) 및 디스크 필터링 옵션 ROM(버전 및 상태)이 표시됩니다.

시스템 정보 보고서를 보려면 보기 메뉴를 클릭하고 시스템 정보 옵션을 선택합니다. 또한 파일 메뉴를 선택하고 해당 옵션을 클릭하여 보고서를 저장 또는 인쇄할 수 있습니다. 기술 지원을 요청하기 전에 시스템 정보 보고서를 미리 인쇄해 두면 유용합니다.

#### 지원

도움말 메뉴의 지원 옵션에는 제품 업데이트, 기술 지원, 각종 문서 및 기타 제품 정보를 제공하는 웹 사이트에 대한 링크가 표시됩니다. 기본적으로 인텔 지원 페이지에 대한 링크가 포함되지만 시스템 제조업체에 의해 사용자에 맞게 지정된 다른 링크가 포함될 수도 있습니다. 기술적 지원이나 제품 업데이트 정보가 필요하면 지원 페이지를 참조하거나 시스템 제조업체에 직접 문의하시기 바랍니다.

#### 정보

도움말 메뉴의 정보 옵션을 선택하면 버전 번호와 함께 Intel Turbo Memory 콘솔 제품 배너가 표시됩니다.

# 용어 설명

인텔 제품 및 서비스
Intel Turbo Memory 드라이버 | Intel Turbo Memory 드라이버는 스토리지 하위 시스템의 성능과 안정성을 개선하도록 특수 설계된 소프트웨어입니다.
Intel Turbo Memory 디스크 필터링 옵션 ROM | 디스크 필터링 옵션 ROM (DFOROM)은 Intel Turbo Memory에 대해 부트 지원을 제공하는 코드 모듈입니다.
Intel Turbo Memory 콘솔 | Intel Turbo Memory 콘솔은 운영 체제에서 지원하는 캐싱 정책에 대한 관리 인터페이스를 제공하는 소프트웨어입니다.

# 상표 정보

- Intel®은 미국 및 기타 국가에서 Intel Corporation이나 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 기타 상표와 이름은 다른 회사의 소유일 수 있습니다.