=========================== エンベデッドドライバ ==========================

本モジュールは Windows XP Professional のみの対象となります。
その他の OS には適用を行わないようご注意ください。

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)
を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

・Windows XP Professional を新規にインストールした場合に、
  以下の手順が必要です。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成
  で利用する場合は読み替えてください。
  - 起動ドライブ                                         Cドライブ
  - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
    (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)
  - CD-ROMドライブ                                       Eドライブ

・「エンベデッドドライバ」セットアップ手順

  ※ 以下の手順を行なう前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
     アプリケーションをすべて終了させます。

次の手順で「エンベデッドドライバ」をインストールしてください。
   1. 「スタート」ボタン→「マイ コンピュータ」を右クリックし
      「プロパティ」をクリック
   2. 「ハードウェア」タブをクリック
   3. 「デバイス マネージャ」ボタンをクリック
   4. 「システム デバイス」をダブルクリック
   5. 「Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller」を右クリックし
      「ドライバの更新」をクリック
   6. 「ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？」と
      表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、
      「次へ」ボタンをクリック
   7. 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し「次へ」ボタン
      をクリック
   8. 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し「次へ」
      ボタンをクリック
   9. 「ディスク使用」ボタンをクリック
   10.「製造元のファイルのコピー元」に「D:\DRV\NECECFIL」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック
   11.「次へ」ボタンをクリック
   12.「完了」ボタンをクリック
   13.再起動を促すメッセージが表示された場合は「はい」ボタンをクリック

以上で、「エンベデッドドライバ」のセットアップは終了です。
