----------------------------------------------------------------------------
               Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバのセットアップを行ってください。

本インストール手順は、インストール可能OS用ドライバが「D:\DRV\IMSM\Driver」に
展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

◆Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
  初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  D:\DRV\IMSM\Driverフォルダ内にある全てのファイルをコピーしてください。
  内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1．Windowsセットアップ時、[Windowsのインストール場所を選択してください]の画面
   が表示されたら、左下の「ドライバの読み込み(L)」をクリック

2．D:\DRV\IMSM\Driverフォルダ内の全ファイルをコピーしたフロッピーディスクを
   挿入し、[ドライバの読み込み]サブウィンドウ内の【OK】をクリック

3．[インストールするドライバを選択してください]の画面表示で、画面下の
   「□このコンピュータのハードウェアと互換性がないドライバを表示しない(H)」
   にチェックが入っている事を確認し、次のものを選択し「次へ（N）」をクリック

   ＜タイプＭＥ(RAIDモデル)の場合＞
     「Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA RAID Controller
       (A:\iastor.inf)」

   ＜タイプＭＥ(RAIDモデル以外)の場合＞
     「Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)」

   ＜タイプＶＡの場合＞
     「Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller (A:\iaahci.inf)」

4．セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、
   フロッピーディスクを抜いて下さい。

以上でIntel RAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。
