============= キーボードドライバ =============================

本モジュールは Windows Vista のみの対象となります。
その他の OS には適用を行わないようご注意ください。

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)
を持つユーザアカウントでログオンしてください。

・Windows Vista を新規にインストールした場合に、以下の手順が必要です。

・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。これと異なるドライブ構成
  で利用する場合は読み替えてください。
  - 起動ドライブ                                         Cドライブ
  - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
    (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)
  - CD-ROMドライブ                                       Eドライブ

・「キーボードドライバ」セットアップ手順

  ※ 以下の手順を行なう前に、管理者権限のあるユーザでログオンし、使用中のア
     プリケーションをすべて終了させます。

   (1) 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
   (2) 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「キーボード」をクリック
       (クラシック表示されている場合には「キーボード」アイコンをダブルク
       リック)
   (3) 「ハードウェア」タブをクリック
   (4) 「日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー)」を選択し、「プロパティ」
       ボタンをクリック
   (5) 「全般」タブで「設定の変更」ボタンをクリック
   チェック!!
     「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」ボタンを
     クリックしてください。
   (6) 「ドライバ」タブをクリック
   (7) 「ドライバの更新」ボタンをクリック
       「ドライバソフトウェアの更新」が起動します。
   (8) 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック
   (9) 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリック
   (10)「ディスク使用」ボタンをクリック
   (11)「製造元のファイルのコピー元」に「D:\DRV\MFK」と入力し、
       「OK」ボタンをクリック
   (12)「モデル」のリストの中から「NEC Note Keyboard with One-touch start
       buttons」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
   (13)「閉じる」ボタンをクリック
   (14)「NEC Note Keyboard with One-touch start buttonsのプロパティ」の「閉
       じる」ボタンをクリック
   (15)再起動を促すメッセージが表示された場合は「いいえ」ボタンをクリック
   (16)「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファ
      イル名を指定して実行」をクリック
   (17)「D:\DRV\MFK\UTL\PRODUCTT.EXE」と入力して「OK」ボタンをクリック
   チェック!!
     「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、
     「続行」ボタンをクリックしてください。
   (18)Windowsを再起動する

以上で、「キーボードドライバ」のセットアップは終了です。

  チェック!!

  ワンタッチスタートボタンを動作させるためには、「ワンタッチスタートボタンの
  設定」のインストールが必要です。

