----------------------------------------------------------------------------
                         NXPADドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

インストール時には、コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つ
ユーザーアカウントでログオンしてください。

  ・Windows Vista を新規にインストールした場合に、以下の手順が必要です。

  ・本手順は次のようなドライブ構成を想定しています。
    これと異なるドライブ構成で利用する場合は読み替えてください。
    - 起動ドライブ                                         Cドライブ
    - セットアップでハードディスクの内容が消去されない領域 Dドライブ
      (本機用インストール可能OS用ドライバが格納されているドライブ)


「NXPADドライバ」セットアップ手順

  チェック!!
    以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
    アプリケーションを全て終了してください。

  以下の手順で「NXPADドライバ」をインストールしてください。

   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
      チェック!!
        コントロールパネルを「クラシック表示」に変更されている場合は、
        「コントロールパネルホーム」をクリックしてください。
   2. 「システムとメンテナンス」→「デバイスマネージャ」をクリック
      「ユーザー アカウント制御」のダイアログが表示された場合は、
      「続行」ボタンをクリック
      チェック!!
        「デバイスマネージャのウインドウ」が画面上に起動していることを
        確認してください。
   3. 「マウスとそのほかのポインティング デバイス」の左側にある(+)をクリックし、
      「標準 PS/2 ポート マウス」を右クリック
   4. 「ドライバソフトウェアの更新」をクリック
   5. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリック
   6. 「コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します」をクリック
   7. 「ディスク使用」ボタンをクリック
   8. 「製造元のファイルのコピー元」に「D:\DRV\NXPAD」と入力し、「OK」ボタンを
      クリック
   9. モデル欄に「NX PAD」と「NXPAD(for Wide)」が表示されますので、
      「NXPAD(for Wide)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
   10.「ドライバ ソフトウェアの更新 - NX PAD(for Wide)」と表示されたら、
      「閉じる」をクリック
   12.「システム設定の変更」と表示されたら、「はい」をクリックし再起動

以上で「NXPADドライバ」のセットアップは終了です。

