次の手順で「ピークシフト設定ツール」のセットアップをおこなってくだ
さい。

チェック!!

・本モジュールは、Windows 7 32ビット版のみ対象です。その他のOSには
  セットアップをおこなわないでください。
・コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つユーザー アカウントでロ
  グオンし、使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
・「ピークシフト設定ツール」を使用するためには、以下が必要です。
  事前にインストールをおこなってください。
    - バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ

本手順は、セットアッププログラムが“D:\DRV\PeakShiftTool\”に展開されている
ことを想定しています。
これと異なるフォルダに展開した場合は読み替えてください。

  ピークシフト設定ツールをご利用になる場合は、「バッテリ・リフレッシュ＆
  診断ツール用フィルタドライバ」が必要となります。
  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」のイン
  ストール確認をおこなってください。

   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
      ※コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
      (以後の手順に関しては、表示方法が「カテゴリ」に設定されていることを想
      定しておこなっています)
   2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」をクリック
      (ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は「はい」をクリッ
      ク)
   3. 「バッテリ」の左側にある矢印をクリックし、ツリーを展開
   4. 「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック
   5. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック
   6. 「ドライバー」タブをクリック
   7. 「プロバイダー」に「NEC Personal Computers, Ltd.」と記載されていることを確認
   8. 「ドライバーの詳細」をクリック
   9. 「ドライバー ファイル」一覧に「necbatt.sys」が含まれていることを確認


  セットアップ手順:

  以下の手順で「ピークシフト設定ツール」をセットアップしてください。

   1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック
   2. 次のフォルダを開く
     “D:\DRV\PeakShiftTool\”
   3. 「setup.exe」または「setup」を右クリック
   4. 「管理者として実行」をクリック
      「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「はい」ボタンをクリ
      ック
   5. 「セットアップウィザード」画面の「次へ」ボタンをクリック
      ※インストールが開始されます。
   6. 「閉じる」ボタンをクリック
      ※再起動の確認が表示された場合には、「はい」ボタンをクリックしてシス
        テムを再起動してください
   7. 「スタート」ボタンよりシステムを再起動


  セットアップ確認手順:

  以下の手順で「ピークシフト設定ツール」のセットアップ確認をおこ
  なってください。

   1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック
   2. 次のフォルダを開く
       “C:\Program Files\PeakShiftTool\”
   3. 「PeakShiftTool.exe」または「PeakShiftTool」を右クリック
   4. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック
   5. 「詳細」タブをクリック
   6. 「ファイル バージョン」が「1.3.0.8」であることを確認

以上で、「ピークシフト設定ツール」のセットアップは終了です。
