----------------------------------------------------------------------------
         Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップを行って
ください。

チェック!!
  ・本インストール手順は,Intel RAIDユーティリティが「C:\DRV\IRST」に展開
    されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は,適宜読み替えて
    ください。
  ・チップセットドライバを同時にインストールする場合は,チップセットドライバ
    の後に本モジュールをセットアップしてください。
  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合,「はい」ボタンを
    クリックしてください。


【インストール手順】

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「エクスプローラー」をクリックする

2.エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、下記構成にあったバッチファイルを
  右クリックし、「管理者として実行」をクリックする
　インストールウインドウが表示され自動でインストールされます

   <タイプME(MK34H/E,MK34M/E,MK32M/E,MJ34H/E,MJ34M/E,MJ32M/E)(RAIDモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat

   <タイプME(MK34H/E,MK34M/E,MK32M/E,MJ34H/E,MJ34M/E,MJ32M/E)(AHCIモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat

3.ウインドウが閉じたら「スタート」ボタンをクリックする
4.「シャットダウン」ボタンの横をクリックし、表示されたメニューから「再起動」
  をクリックする


【バージョンの確認方法】

◆ドライバのバージョン確認
 
 1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする
 2.「システムとセキュリティ」→「システム」→「デバイス マネージャー」をクリックする
   「デバイス マネージャー」が表示されます

 3.以下の項目が「12.0.0.1082」であることを確認して下さい

     <タイプME(MK34H/E,MK34M/E,MK32M/E,MJ34H/E,MJ34M/E,MJ32M/E)(RAIDモデル)の場合>
         [記憶域コントローラー]→
         [Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(MK34H/E,MK34M/E,MK32M/E,MJ34H/E,MJ34M/E,MJ32M/E)(AHCIモデル)の場合>
         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

◆ユーティリティのバージョン確認
   ※タイプME(MK34H/E,MK34M/E,MK32M/E,MJ34H/E,MJ34M/E,MJ32M/E)(RAIDモデル)のみ
 
  1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Intel」→「インテル(R)
    ラピッド・ストレージ・テクノロジー」をクリックする
  2.「ヘルプ(H)」→「バージョン情報(A)」で表示されるバージョンが,「12.0.0.1083」
    であることを確認してください

以上でバージョンの確認は終了です。