----------------------------------------------------------------------------
                      キーボードドライバ のセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で「キーボードドライバ」のセットアップを行ってください。

◆注意事項
  ・本モジュールは、Windows 7(64ビット版)のみ対象です。この他のOSにはセット
    アップを行わないでください。
  ・コンピューターの管理者権限(Administrator 権限)を持つユーザー アカウント
    でログオンし、使用中のアプリケーションを全て終了してください。
  ・本手順書の表記は、実際の画面上の表記と大文字/小文字、全角/半角、長音表記
    などが異なる場合があります。
    適宜読み替えてセットアップを行ってください。
  ・インストールの途中で「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、
    「はい」ボタンをクリックし、インストールを続けてください。


◆インストール手順

  本手順は、セットアッププログラムが "D:\DRV\MFK"に展開されていることを想定
  しています。
  これと異なるフォルダーに展開されている場合は読み替えてください。
  
  次の手順で「キーボードドライバ」をインストールしてください。
   1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
      以降の操作は、「コントロール パネル」の表示方法がカテゴリ表示に設定さ
      れていることを想定しています。
   2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
   3. 「キーボード」→「日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー)」をダブルク
      リック
   4. 「ドライバー」タブをクリック
   5. 「ドライバーの更新」ボタンをクリック
   6. 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」ボタン
      をクリック
   7. 「コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します」ボタンを
      クリック
   8. 「ディスク使用」ボタンをクリック
   9. 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力して、「OK」ボタンをク
      リック
      D:\DRV\MFK
  10. 「モデル」から「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons」を選択
      し、「次へ」ボタンをクリック
  11. 「閉じる」ボタンをクリック。
  12. 「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons のプロパティ」画面の
      「閉じる」ボタンをクリック
  13. 再起動を促すメッセージが表示された場合は、「いいえ」ボタンをクリック
  14. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル
      名を指定して実行」をクリック
  15. 「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック
      D:\DRV\MFK\UTL\PRODUCTT.exe
  16. コンピューターを再起動


◆インストール確認手順

  次の手順で「キーボードドライバ」のインストール確認を行ってください。
   1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
   2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
   3. 「キーボード」→「NEC Note Keyboard with One-touch start buttons」をダ
      ブルクリック
   4. 「ドライバー」タブをクリック
   5. 「バージョン」が「10.21.0.1」であることを確認
   6. 「OK」ボタンをクリック


◆ご使用上の注意事項
  ＜タイプVFの場合＞
  ・ECOボタン機能を利用するためには、「ECOモード設定ツール」をインストール
    する必要があります。

  ＜タイプVF以外の場合＞
  ・Fn+F3で画面表示先の切り替え機能を利用するためには、「画面出力先切替ツー
    ル」をインストールする必要があります。
  ・ECOボタン機能を利用するためには、「ECOモード設定ツール」をインストール
    する必要があります。
  ・Fn+F5でインテル(R) ワイヤレス・ディスプレイでの外部ディスプレイの接続／切
    断、および機能の無効化を利用可能なモデルの場合、機能を利用するためには、
    「画面出力先切替ツール」および「Intel WiDi」をインストールする必要があり
    ます。（タイプVD、VX、VL、VAを除く）

以上で「キーボードドライバ」のセットアップは終了です。

