----------------------------------------------------------------------------
         Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップを行って
ください。

チェック!!
  ・本インストール手順は,Intel RAIDユーティリティが「C:\DRV\IRST」に展開
    されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は,適宜読み替えて
    ください。
  ・チップセットドライバを同時にインストールする場合は,チップセットドライバ
    の後に本モジュールをセットアップしてください。
  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合,「はい」ボタンを
    クリックしてください。


【インストール手順】

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「ファイル名を指定して実行」をクリック

2. 名前(O)欄に以下の通り入力し,「OK」ボタンをクリック

   <タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(RAIDモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\iata_cd.exe -b -s -noicc

   <タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVA,
    タイプVF,タイプVB,タイプVH,タイプVG,
    タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(AHCIモデル),
　　タイプMB(MK34L/B,MK29R/B,MK26E/B,MJ34L/B,MJ29R/B,MJ26E/B),タイプMLの場合>
    
      C:\DRV\IRST\iata_cd.exe -b -s -noicc -noIRSTgui -noservice -notray

自動的に再起動がかかり,以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】

◆ドライバのバージョン確認
 
  1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

  2.「システムとセキュリティ」→「デバイス マネージャー」をクリック
 
    「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
  3.以下の項目が「11.1.7.1001」であることを確認して下さい

     <タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVA,
       タイプVF,タイプVB,タイプVH,タイプVGの場合>
         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(RAIDモデル)の場合>
         [記憶域コントローラー]→
         [Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID
         Controller]のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(AHCIモデル),
　　　タイプMB(MK34L/B,MK29R/B,MK26E/B,MJ34L/B,MJ29R/B,MJ26E/B),タイプMLの場合>
         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller]

◆ユーティリティのバージョン確認

  1.スタートメニューより[すべてのプログラム]→[Intel]→[インテル(R)
    ラピッド・ストレージ・テクノロジー]を起動し,[ヘルプ(H)]→
    [バージョン情報(A)]で表示されるバージョンが,「11.1.7.1001」である
    ことを確認してください。

    ※タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(RAIDモデル)のみ

以上でバージョンの確認は終了です。

