----------------------------------------------------------------------------
         Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップを行って
ください。

チェック!!
  ・本インストール手順は,Intel RAID・AHCIドライバが「C:\DRV\IRST」に展開
    されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は,適宜読み替えて
    ください。
  ・チップセットドライバを同時にインストールする場合は,チップセットドライバ
    の後に本モジュールをセットアップしてください。
  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合,「はい」ボタンを
    クリックしてください。
  ・Windows8(UEFI)にてRAIDモード(RAIDモデル)を
    使用する場合、ディスク領域末尾に未使用領域を16Mバイト以上作成して下さい。

【インストール手順】

注意　Windows 8 RAIDモデルについては、OSインストール中にRAIDドライバのインストールが必要です。
　　　以下の手順でインストールを行ってください。

  別のPCにIntel RAID・AHCIドライバを展開して下さい。
　別のPCの「C:\DRV\IRST」に展開されている事を前提と致します。
  初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  C:\DRV\IRSTフォルダ内にあるSetupRST.exe以外の全てのファイルをコピーしてください。


1．Windows 8のセットアップ時に「ドライバーの読み込み」のダイアログが表示されます。
2．USBフロッピーディスクドライブを接続し、上記で作成したフロッピーディスクを挿入します。
3. 接続したUSBフロッピーディスクドライブをクリックし、「OK」を選択します。
4. 「インストールするドライバーの選択」画面で、
   「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller」
   をクリックし、「次へ(N)」を選択します。

   RAIDドライバのインストールが行われます。

5. 表示される指示に従ってWindows 8のインストールを行ってください。
　 ※USBフロッピーディスクドライブは、OSのインストールが完了するまで外さないでください。


「OSインストール後」
1.マウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する
2.「検索」をクリックする
3.「アプリ」をクリックする
　アプリ画面が表示されます。
4.アプリの一覧で「エクスプローラー」をクリックする
5.エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、下記構成にあったバッチファイルを
  右クリックし、「管理者として実行」をクリックする
　インストールウインドウが表示され自動でインストールされます

   <タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(RAIDモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat

   <タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(AHCIモデル),UltraLiteタイプVB,タイプVHの場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat

6.ウインドウが閉じたらマウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する
7.「設定」をクリックし、「電源」から再起動をクリックする


【バージョンの確認方法】

◆ドライバのバージョン確認
 
 1.スタート画面のデスクトップをクリックする
 2.マウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する
 3.「設定」をクリックする
 4.「コントロールパネル」をクリックする
 5.「システムとセキュリティ」→「システム」→「デバイス マネージャー」をクリックする
   「デバイス マネージャー」が表示されます。

 6.以下の項目が「12.0.0.1082」であることを確認して下さい

     <タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(RAIDモデル)の場合>
         [記憶域コントローラー]→
         [Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(AHCIモデル)の場合>
         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <UltraLiteタイプVB,タイプVHの場合>
         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

◆ユーティリティのバージョン確認
   ※タイプME(MK34L/E,MJ34L/E)(RAIDモデル)のみ
 
  1.スタート画面で、マウスカーソルを右上に持っていき、チャームバーを表示する。
　2.「検索」をクリックする
  3.「アプリ」をクリックする
　  アプリ画面が表示されます
  4.「インテル(R)ラピッド・ストレージ・テクノロジー」をクリックする
  5.「ヘルプ(H)」→「バージョン情報(A)」で表示されるバージョンが,「12.0.0.1083」
     であることを確認してください

以上でバージョンの確認は終了です。