=====================================================================
内蔵FAXモデム対応ドライバのセットアップ
=====================================================================

この手順は、FAXモデム内蔵モデルにのみ必要な手順です。
内蔵FAXモデムを利用するには、次の手順でドライバをセットアップします。
なお、この手順では、本ドライバが「D:\DRV\CXTMODEM」に展開されていると
想定しています。
これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

チェック！！
本ドライバをセットアップする前にオーディオドライバのセットアップを
完了させておいてください。

 1. 管理者権限を持つユーザーでログオンする。
 2. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリックする。
 3. 「プリンタとその他のハードウェア」→「電話とモデムのオプション」
    をクリックする。
 ※クラシック表示に切り替えている場合は、「電話とモデムのオプション」
   をダブルクリックしてください。
 4. 「所在地情報」が表示されたら、「市外局番/エリアコード」欄に使用す
    る場所の0を除いた市外局番を入力し、「OK」ボタンをクリックする。
 5. 「電話とモデムのオプション」が表示されるので「OK」ボタンを
    クリックする。
 6. 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする。
 7. 「名前」欄に「D:\DRV\CXTMODEM\setup.exe」と入力して「OK」ボタンをクリックする。
 8. 「デバイス ドライバのインストール ウィザード」と表示されるので、
    「OK」ボタンをクリックする。
 9. 「デバイス ドライバのインストールが完了しました。」と表示されたら
    「OK」ボタンをクリックする。
10. 本機を再起動する。


次の手順で内蔵FAXモデム対応ドライバのバージョン確認を行ってください。

 1. 「スタート」ボタン→「マイ コンピュータ」をクリックする。
 2. 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリックする。
 3. 「ハードウェア」タブをクリックして「デバイス マネージャ」ボタンを
    クリックする。
 4. 「モデム」→「HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP」をダブル
    クリックする。
 5. 「ドライバ」タブをクリックし、バージョンが「7.80.8.51」であることを
    確認する。

以上で、「内蔵FAXモデム対応ドライバのセットアップ」は終了です。
