次の手順で「ピークシフト設定ツール」のセットアップをおこなってくだ
さい。

チェック!!

・本モジュールは、Windows XP 32ビット版のみ対象です。その他のOSには
  セットアップをおこなわないでください。
・コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限)を持つユーザー アカウントでロ
  グオンし、使用中のアプリケーションをすべて終了してください。
・「ピークシフト設定ツール」を使用するためには、以下が必要です。
  事前にインストールをおこなってください。
    - バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ

本手順は、セットアッププログラムが“D:\DRV\PeakShiftTool\”に展開されている
ことを想定しています。
これと異なるフォルダに展開した場合は読み替えてください。

  ピークシフト設定ツールをご利用になる場合は、「バッテリ・リフレッシュ＆
  診断ツール用フィルタドライバ」が必要となります。
  以下の手順で「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール用フィルタドライバ」のイン
  ストール確認をおこなってください。

   1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
      ※コントロールパネルの表示設定をご確認ください。
      (以後の手順に関しては、表示方法が「カテゴリ」に設定されていることを想
      定しておこなっています)
   2. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」をクリック
   3. 「システムのプロパティ」画面にて、「ハードウェア」タブを開き、「デバイ
      スマネージャ」をクリック
   4. 「バッテリ」の左側にある「＋」をクリックし、ツリーを展開
   5. 「Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery」を右クリック
   6. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック
   7. 「ドライバ」タブをクリック
   8. 「プロバイダ」に「NEC」と記載されていることを確認
   9. 「ドライバの詳細」をクリック
  10. 「ドライバ ファイル」一覧に「necbatt.sys」が含まれていることを確認


  セットアップ手順:

  以下の手順で「ピークシフト設定ツール」をセットアップしてください。

   1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
   2. 次のフォルダを開く
     “D:\DRV\PeakShiftTool\”
   3. 「setup.exe」または「setup」をダブルクリック
   4. 「セットアップウィザード」画面の「次へ」ボタンをクリック
      ※インストールが開始されます。
   5. 「閉じる」ボタンをクリック
      ※再起動の確認が表示された場合には、「はい」ボタンをクリックしてシス
        テムを再起動してください
   6. 「スタート」ボタンよりシステムを再起動


  セットアップ確認手順:

  以下の手順で「ピークシフト設定ツール」のセットアップ確認をおこ
  なってください。

   1. 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
   2. 次のフォルダを開く
       “C:\Program Files\PeakShiftTool\”
   3. 「PeakShiftTool.exe」または「PeakShiftTool」を右クリック
   4. 表示されるメニューから「プロパティ」をクリック
   5. 「バージョン情報」タブをクリック
   6. 「ファイル バージョン」が「1.0.0.0」であることを確認

以上で、「ピークシフト設定ツール」のセットアップは終了です。
