----------------------------------------------------------------------------
               Intel RAID・AHCIドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバが「C:\DRV\IRST」
    に展開されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、適宜読み
    替えてください。
  ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてセットアップを行ってください。
  ・本ユーティリティをインストールするためには.NET Framework 3.5以降が必要で
    す。以下のMicrosoft社のWebサイトよりダウンロードしてあらかじめ適用してく
    ださい。
    「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」
       http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=ja

【インストール手順】

  別のPCにIntel RAID・AHCIドライバを展開してください。
  別のPCの「C:\DRV\IRST」に展開されている事を前提と致します。
  初期化済みのフロッピーディスクを用意していただき、フロッピーディスクに
  C:\DRV\IRSTフォルダ内にあるiata_cd.exe以外の全てのファイルをコピーしてください。
  内蔵フロッピーディスクドライブが搭載されていない機種の場合は、あらかじめ、
  USBフロッピーディスクドライブを接続してください。

1.Windows XPのセットアップ時、画面下段に
  [Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver…]
  と表示されたら、【F6】を押してください。

2.[Setup could not determine the type of one or more mass storage devices
  installed in your system, ‥‥]と表示されれば、【S】を押し、
  上記で作成したフロッピーディスクを挿入した後【Enter】を押してください。

3.[You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows,・・]
  と表示されたら、【↑】【↓】ボタンで、次のものを選択し、【Enter】を押して
  ください。

     <タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、UltraLite タイプVBの場合>
        「Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller」

     <タイプME(RAIDモデル以外)、タイプMB、タイプMLの場合>
        「Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller」

     <タイプME(RAIDモデル)の場合>
        「Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller」

4.[Setup will load support for the following mass storage device(s):]
  と表示されたら、【Enter】を押してください。

5.セットアップが進み、再起動することをお知らせする画面が表示されたら、
  フロッピーディスクを抜いてください。

6.チップセットドライバがRAID・AHCIドライバを上書きする可能性がありますので申し訳
  ございませんが、XPのインストールが完了しチップセットドライバをインストール後に
  別のPCに展開されている「C:\DRV\IRST」のフォルダ内にある「iata_cd.exe」を
  インストール対象PCにコピーし、再びRAID・AHCIドライバを下記の手順でインストール
  してください。

  インストール対象PCの「C:\DRV\IRST」に「iata_cd.exe」が展開されていることを前提と致します。

     「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリック

     「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

     <タイプME(RAIDモデル)の場合>
        C:\DRV\IRST\iata_cd.exe -b -s -noicc

     <タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、UltraLite タイプVB、タイプME(RAIDモデル以外)、
     タイプMB、タイプMLの場合>
        C:\DRV\IRST\iata_cd.exe -b -s -noicc -noIRSTgui -noservice -notray

以上でIntel RAID・AHCIドライバのセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】

◆ドライバのバージョン確認

1.「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2.「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」をクリック

3.「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」ボタンをクリック

     「デバイス マネージャ」が表示されます。

4.以下の項目が「11.1.0.1006」であることを確認してください

     <タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、UltraLite タイプVBの場合>
        [IDE ATA/ATAPIコントローラ]→
        [Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
        を右クリック→「プロパティ」→「ドライバ」タブのバージョン

     <タイプME(RAIDモデル以外)、タイプMB、タイプMLの場合>
        [IDE ATA/ATAPIコントローラ]→
        [Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller]
        を右クリック→「プロパティ」→「ドライバ」タブのバージョン

     <タイプME(RAIDモデル)の場合>
        [SCSI と RAID コントローラ]→
        [Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID
        Controller]を右クリック→「プロパティ」→「ドライバ」タブのバージョン

タイプME(RAIDモデル)は下記の方法でユーティリティのバージョン確認をしてください。

◆ユーティリティのバージョン確認

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Intel」→「インテル(R)
  ラピッド・ストレージ・テクノロジー」を起動し、「ヘルプ(H)」→
  「バージョン情報(A)」で表示されるバージョンが、「11.1.0.1006」である
  ことを確認してください

以上でバージョンの確認は終了です。
