-------------------------------------------------------------------------------

                     USB-LAN ネットワークドライバーのセットアップ

-------------------------------------------------------------------------------
次の手順でネットワークドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!
・ドライバーのセットアップを行うと、ネットワークの設定内容が一部初期化される場
  合があります。ドライバーのセットアップを行う前に、ネットワークの設定を控えて
  おいてください。

・本インストール手順は、ネットワークドライバーが「D:\DRV\RTLUSB」に、展開されて
  いる事を前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

・以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、使用中の
  アプリケーションを全て終了してください。

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「ファイル名を指定して実行」をクリック

2.名前(O)欄に以下の通り入力し、「OK」ボタンをクリック

   D:\DRV\RTLUSB\Setup.exe

3. ユーザアカウント制御
　　次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？
　　と表示されますが、そのまま「はい」を選択しクリックします。

4.Realtek USB Gigabit Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
　Realtek USB Gigabit Ethernet Controller All-In-One Windows Driverの
　InstallShield Wizardへようこそ
　 と表示されます。「次へ」をクリックします。

5.Realtek USB Gigabit Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
　プログラムインストールの準備完了　
　　　インストールを開始する準備が整いました。
　と表示されます。「インストール」をクリックします。

5.Realtek USB Gigabit Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
　セットアップステータス
　が表示されます。
　
6.Realtek USB Gigabit Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
　InstallShield Wizardの完了
  と表示されます。「完了」をクリックします。


以上で、USB-LAN ネットワークドライバーのセットアップは終了です。


============


また、以下の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたか確認してください。

【バージョン確認】

1.　USB-LAN変換アダプタをUSBコネクタへ接続する。

2. 「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック

3. 「システムのプロパティ」をクリック

4. 「コントロールパネルホーム」の「デバイスマネージャー」をクリック
   チェック!!
   「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」をクリックし、
   以下の手順を行ってください。

5. 「ネットワークアダプター」の「Realtek USB GBE Familly Controller」を選択

6. メニューバーの「操作」→「プロパティ」をクリック

7. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが7.3.719.2013であることを確認してください。