----------------------------------------------------------------------------
         Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップを行って
ください。

チェック!!
  ・本インストール手順は,Intel RAIDユーティリティが「C:\DRV\IRST」に展開
    されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は,適宜読み替えて
    ください。
  ・チップセットドライバを同時にインストールする場合は,チップセットドライバ
    の後に本モジュールをセットアップしてください。
  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合,「はい」ボタンを
    クリックしてください。


【インストール手順】

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「エクスプローラー」をクリックする

2. エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、下記構成にあったバッチファイルを
   右クリックし、「管理者として実行」をクリックする
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます

　 <タイプVD,タイプVX(VK26M/X,VJ26M/X,VK25T/X,VJ25T/X,VK24L/X,VJ24L/X),タイプVL,
    タイプVA(VK24L/AN,VJ24L/AN),タイプVC,
    タイプME(AHCIモデル),タイプMB(MK34H/B,MJ34H/B,MK32M/B,MJ32M/B,MK34L/B,MJ34L/B,MK30R/B,MJ30R/B),
    タイプML(MK32M/L,MJ32M/L,MK34L/L,MJ34L/L)の場合>
    
      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat


　 <タイプME(RAIDモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat


　 <タイプMGの場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_3.bat


　 <タイプVGの場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_4.bat

3. ウインドウが閉じたら1分待ち

4.「スタート」ボタン→マウスカーソルを「シャットダウン」右側の矢印に持っていき、
  「再起動(R)」をクリックする

5. 再起動する
　 以上でセットアップは終了です。

※手順5.再起動した後にOSがデバイスを再認識し、再起動を促すダイアログが出てくる場合は
　PCを再起動してください。


【バージョンの確認方法】

◆ドライバのバージョン確認
 
  1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

  2.「システムとセキュリティ」→「デバイス マネージャー」をクリックする、
    「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
  3.以下の項目が「12.8.1.1000」であることを確認して下さい

　　 <タイプME(AHCIモデル),タイプMB(MK34H/B,MJ34H/B,MK32M/B,MJ32M/B,MK34L/B,MJ34L/B,MK30R/B,MJ30R/B),
      タイプML(MK32M/L,MJ32M/L,MK34L/L,MJ34L/L)の場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプVD,タイプVX(VK26M/X,VJ26M/X,VK25T/X,VJ25T/X,VK24L/X,VJ24L/X),タイプVL,
      タイプVA(VK24L/AN,VJ24L/AN),タイプVC,タイプVG,
      タイプMGの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(RAIDモデル)の場合>

         [記憶域コントローラー]→
         [Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller]
　　　　 のプロパティ→ドライバータブのバージョン

◆ユーティリティのバージョン確認
 
  1.スタートメニューより[すべてのプログラム]→[Intel]→[インテル(R)
    ラピッド・ストレージ・テクノロジー]を起動し,[ヘルプ(H)]→
    [バージョン情報(A)]で表示されるバージョンが,「12.8.1.1000」である
    ことを確認してください。

    ※タイプME(RAIDモデル)のみ

以上でバージョンの確認は終了です。

