----------------------------------------------------------------------------
         Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップを行って
ください。

チェック!!
  ・本インストール手順は,Intel RAIDユーティリティが「C:\DRV\IRST」に展開
    されている事を前提に記述しております。実際と異なる場合は,適宜読み替えて
    ください。
  ・チップセットドライバを同時にインストールする場合は,チップセットドライバ
    の後に本モジュールをセットアップしてください。
  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合,「はい」ボタンを
    クリックしてください。


【インストール手順】

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「エクスプローラー」をクリックする

2. エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、下記構成にあったバッチファイルを
   右クリックし、「管理者として実行」をクリックする
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます

   <タイプVX(VK19E/X,VJ19E/X),タイプVA(VK19E/AN,VJ19E/AN),タイプVF,
    タイプMB(MK27E/B,MJ27E/B),タイプML(MK27E/L,MJ27E/L)の場合>
    
      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat

   <タイプVZの場合>
    
      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat

3. ウインドウが閉じたら1分待ち

4.「スタート」ボタン→マウスカーソルを「シャットダウン」右側の矢印に持っていき、
  「再起動(R)」をクリックする

5. 再起動する
　 以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】

◆ドライバのバージョン確認
 
  1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック

  2.「システムとセキュリティ」→「デバイス マネージャー」をクリック
 
    「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
  3.以下の項目が「11.1.7.1001」であることを確認して下さい

     <タイプVX(VK19E/X,VJ19E/X),タイプVA(VK19E/AN,VJ19E/AN),タイプVF,タイプVZの場合>
       [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
　　　 [Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
       のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプMB(MK27E/B,MJ27E/B),タイプML(MK27E/L,MJ27E/L)の場合>
       [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
       [Itel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller]
       のプロパティ→ドライバータブのバージョン

以上でバージョンの確認は終了です。

