目次へ戻る

# 規定に関する注意事項

このセクションでは、以下のワイヤレスアダプターに課される規制について示します。

- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 105
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 135
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300
- Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260
- Intel(R) Wireless-N 7260
- Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160

> 注： 無線 LAN 分野 (IEEE 802.11 および類似の規格) での規制と規格は発展中のため、本書の情報は変更になることがあります。インテル コーポレーションは、本書の記載内容の誤りや記入漏れについて、いっさい責任を負いません。

## Intel WiFi/WiMAX Wireless アダプター

このセクションの情報は、次のワイヤレスアダプターに適用されます。

- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250

ワイヤレスアダプターの完全な仕様については、 仕様を参照してください。

> 注： このセクションでは、「ワイヤレスアダプター」というすべてのリファレンスは上記のすべてのアダプターをさします。

次の情報が提供されています。

- ユーザーへの情報
- 規定に関する注意事項
- OEM とホスト・インテグレーターへの情報

### ユーザーへの情報

### 安全性の告知

#### 米国 FCC 無線周波数暴露

FCC では、ET Docket 96-8 に明記されている措置に基づいて、FCC 認証機器によって放出された無線周波数 (RF) の電磁波エネルギーを人体に向けた放射に関する安全基準を制定しています。ワイヤレスアダプターは、OET Bulletin 65、supplement C、2001 および ANSI/IEEE C95.1、1992 に記載されている人体への電磁波エネルギー放射に対する制限を満たしています。本マニュアルに記述されている方法に従ってこの無線を適切に操作した場合、電磁波エネルギーの放射は、FCC の勧告制限をはるかに下回る結果となります。

次にあげる安全対策に従ってください。

- 無線機器が送受信中には、アンテナに触れたり、アンテナを動かしたりしないでください。
- 送信中には、無線周波数を含むコンポーネントをつかんで、アンテナを人体の露出部分、特に顔や目に近づけたり、触れたりしないでください。
- アンテナが接続されていない場合は無線を操作したりデータを送信しないでください。これらの操作は無線機器に損傷を与えることがあります。
- 特定の環境においての使用：
  - 危険性のある場所においてのワイヤレスアダプターの使用は、現場の安全対策責任者が定める制約によって規制されています。
  - 飛行機内における、ワイヤレスアダプターを備えた電子機器の使用は、各民間航空会社の規則によって規制されています。
  - 病院等の医療施設内におけるワイヤレスアダプターの使用は、各施設で定められている範囲内に制限されます。

#### 爆発性装置の接近警告

警告： シールドされていない雷管の近くや爆発の可能性のある場所では、そのような使用の条件を満たすように送信機が改造されている場合以外には、 ワイヤレス･ネットワーク･アダプターなどのポータブル送信器を操作しないでください。

#### アンテナの警告

警告： ワイヤレスアダプターは、高利得の指向性アンテナとの使用を意図して設計されていません。

#### 飛行機内での使用の注意

注意： 無線周波を利用したワイヤレス機器 (ワイヤレスアダプター) を備えた一部の電子機器は、発生する信号が航空機の重要な計器に干渉するおそれがあるため、飛行中の操作が民間航空会社の規制によって禁止されている場合があります。

#### その他のワイヤレス機器

ワイヤレス ネットワークで使用する他のデバイスの安全性に関する注意事項： 無線ネットワークで使用する無線アダプターまたは他のデバイスに付属しているドキュメンテーションを参照してください。

#### 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、および 802.16e 無線使用に関する各国の制限

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。TPC (Transmit Power Control: 送信電力制御) インターフェイスは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティー・ソフトウェアの一部です。EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power: 等価等方放射電力) の動作制限はシステム製造元によって提供されています。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

#### ワイヤレス相互接続性

ワイヤレスアダプターは、DSSS (スペクトラム直接拡散方式) ベースの他の無線 LAN 製品と相互接続可能で、以下の規格に準拠した設計となっています。

- IEEE 規格 802.11b 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11g 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11a 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11n ドラフト 2.0 準拠の無線 LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 準拠
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi (Wireless Fidelity) 認定
- WiMAX 認証は、WiMAX Forum により定義されています。

#### ワイヤレス アダプターと人体への影響

ワイヤレスアダプターは、他の無線機器と同様、高周波の電磁波エネルギーを放射しますが、 ワイヤレスアダプターから放射されるエネルギーのレベルは、携帯電話など、他のワイヤレス機器から放出される電磁波エネルギーより低いものです。ワイヤレスアダプターは、無線周波数に関する安全性規格および推奨事項の範囲内で動作します。これらの規格および推奨事項は、科学界の多数意見、および多大な資料の検討・研究に携わる科学者の委員会による審査の結果を反映するものです。状況や環境によっては、ワイヤレスアダプターの使用は、建物の所有者や該当する組織の責任者によって制限されることがあります。そのような状況の例には次があげられます。

- ワイヤレスアダプターの機器を搭乗機内で使用すること、または
- 他の環境でワイヤレスアダプターの使用により他の装置やサービスへの妨害が検知されるか有害であることが特定された場合。

空港などで、ワイヤレスアダプターの使用に適用される方針がわからない場合は、ワイヤレスアダプターの電源を入れる前に、その使用許可を得ることをお勧めします。

### 規制に関する情報

### 米国 - 連邦通信委員会 (FCC)

このワイヤレスアダプターは、5.15〜5.25 GHz および 5.47〜5.75 GHz の周波数範囲で稼働するため、屋内使用に制限されています。5.15〜5.25 GHz および 5.47〜5.75 GHz の周波数範囲に関しては、同一チャネルのモバイル・サテライト・システムに干渉する危険性があるため、その危険性を下げる手段として、FCC は、このワイヤレスアダプターを屋内で使用することを義務付けています。FCC 規制パート 15.407 に従い、インテル(R) ワイヤレスアダプターには、米国での使用を目的として認可された範囲以外に動作周波数を変更するための設定変更機能はありません。

- インテル(R) ワイヤレスアダプターは OEM インテグレーター専用の製品です。
- インテル(R) ワイヤレスアダプターは、FCC の認可を得ない限り、他のトランスミッターとは共存できません。

このワイヤレスアダプターは FCC 規制のパート 15 に適合しています。操作は、次の 2 つの条件を前提とします。

- この装置は有害な電波妨害を引き起こさない。
- この装置は好ましくない動作を引き起こす可能性のあるものを含み、受信する電波妨害を受け入れる。

#### クラス B デバイスの電波妨害に関する規制

このワイヤレスアダプターは、テストの結果、FCC 規制 パート 15 クラス B デジタルデバイスの規制に適合していることが実証されています。これらの規制は、住居地域での有害な電波妨害からの適度な保護を提供するために制定されたものです。このワイヤレスアダプターは、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射します。説明書どおりにワイヤレスアダプターを設置して使用しないと無線通信に有害な電波妨害を及ぼす可能性があります。なお、どのような特定の設置においても、電波妨害が発生しないという保証はありません。このワイヤレスアダプターが有害なラジオまたはテレビ受信に有害な電波妨害を引き起こしていることは装置をオフにしてからオンにすることで確認できますが、この場合、ユーザーは以下のいずれかの手段でこの電波妨害をなくすことをお勧めします。

- 妨害を受けている装置の受信アンテナの位置または方向を変える。
- ワイヤレスアダプターと電波妨害を起こしている装置との距離を広げる。
- ワイヤレスアダプターを搭載したコンピューターを電波妨害を起こしている装置が接続されている電源回路のコンセントとは別のコンセントに接続する。
- ディーラまたは熟練したラジオ/テレビ技師に相談する。

> 注： アダプターは、その製品の製造元によって配布されたユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってインストールおよび使用する必要があります。その他の方法での設置および使用は、FCC Part 15 規制違反となります。

### 安全性承認に対する注意事項

この装置はコンポーネントとしての安全性が承認されており、適切な安全性承認機関が組み合わせを認めている完全な機器でのみ使用できます。取り付け時には、以下の点に注意してください。

- エンクロージャー設計に関する一般条項 1.6.2 および 1.2.6.2 項 (防火用エンクロージャー) を含む UL/EN/IEC 60950-1 第 2 版の条項に準拠したホスト装置に取り付けてください。
- 装置をエンドユース機器に取り付ける場合、電力は SELV 電源によって供給する必要があります。
- エンドユース製品では加熱試験を行い、UL/EN/IEC 60950-1 第 2 版の条項を満たすことを確認する必要があります。

### 低ハロゲン

最終製品に含まれる臭素系難燃剤/塩素系難燃剤 (BFR/CFR) および PVC にのみ適用されます。最終アセンブリーに組み込まれるインテル製コンポーネントおよび購入コンポーネントは JS-709 の条項を満たし、PCB/基板は IEC 61249-2-21 の条項を満たします。ハロゲン系難燃剤および PVC の代替材料を使用した場合、環境に与える影響が大きくなることがあります。

### 日本

5GHz 帯域で屋内使用のみ。

### 韓国

### メキシコ

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### 台湾

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### 無線機器の認可

特定の国でワイヤレス ネットワーク機器の使用が許可されているか判断するには、ご使用中の機器の識別ラベルに印刷されている無線タイプ番号が、製造元の OEM 規制ガイダンス文書に記載されているかご確認ください。

### モジュールに表示する各国規制適合証明

規制表示を義務付けている国のリストを提供しています。ただし、このリストには、表示を義務付けている国しか列挙されていません。認定を受けたすべての国が列挙されているわけではありません。個々のアダプターに関する各国の規制表示について知りたい場合は、次の手順に従います。

1. 次の Web サイトを開きます： http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. お使いのアダプターへのリンクをクリックします。
3. [ドキュメントおよびガイド] をクリックします。
4. [規定に関する注意事項] の中から、お使いのアダプター用の規定文書をクリックします。

### OEM とホスト・インテグレーターへの情報

このドキュメントに示すガイドラインは、ノート PC やタブレット PC といったホスト・プラットフォームにインテル(R) ワイヤレスアダプターを組み込む OEM インテグレーターに提供されるものです。FCC 規制 (RF 放射など) への適合条件を満たすためには、このガイドラインの要求事項に従うことが必要です。このドキュメントには、アンテナの種類と配置に関するガイドラインを示してありますが、これらをすべて満たした場合に限り、ほかに何の規制も受けずにノート PC やタブレット PC といったホスト・プラットフォームにインテル(R) ワイヤレスアダプターを組み込むことができます。このドキュメントに示すガイドラインを 1 つでも満たしていない場合、OEM またはインテグレーターは、追加試験の実施、追加認可の取得の両方またはいずれかを行わなければならないことがあります。ホストに対してどのような規制試験が義務付けられているのか、そしてホストに対してどのような認可を取得すればよいのかについて確認する責任は、OEM またはインテグレーターが負います。

- インテル(R) ワイヤレスアダプターは、OEM およびホスト・インテグレーターの専用の製品です。
- インテル(R) ワイヤレスアダプターの FCC 認可証には、モジュールの認可条件が示してあります。
- インテル(R) ワイヤレスアダプターは、使用国で認可を受けたアクセスポイントと組み合わせて使用しなければなりません。
- OEM、インテグレーター、その他の第三者のいずれも、インテル(R) ワイヤレスアダプターを変更または改造することは許されません。OEM、インテグレーター、その他の第三者のいずれかがインテル(R) ワイヤレスアダプターを変更または改造した場合は、使用認可が取り消されます。

### アンテナの種類とアンテナ利得

インテル(R) ワイヤレスアダプターで使用できるアンテナの種類は、下に示したものだけです。利得についても、下に示した値以下のアンテナしか使用できません。ほかの種類のアンテナを使用する場合や、下に示した値よりも利得の高いアンテナを使用する場合は、追加の認可が必要になることがあります。

アンテナの種類 | アンテナの場所 (メイン/補助) | 2.4GHz ピーク利得 (dBi*) | 2.6GHz ピーク利得 (dBi*) | 5.2GHz ピーク利得 (dBi*) | 5.5GHz ピーク利得 (dBi*) | 5.7GHz ピーク利得 (dBi*)
PIFA | メイン |  |  |  |  |
補助 | 3.24 | 3.47 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |  |
* すべてのアンテナ利得にはケーブル損失が含まれます。

### ホスト・プラットフォーム内でのアンテナの配置

RF 放射に関する規制に準拠する手段として、インテル(R) ワイヤレスアダプターに使用するアンテナをノート PC やタブレット PC といったホスト・プラットフォームに組み込む場合は、どの動作モードのときでも、どの方向にホスト・プラットフォームを向けたときでも、人体との間に必要最低間隔を確保できるように組み込まなければなりません。必要最低間隔は、下表に厳密に従ってください。ホストシステムにアンテナを組み込む場合のアンテナの必要最低間隔は、アンテナを垂直にしたときと水平にしたときの両方に適用されます。

インテル(R) ワイヤレスアダプター | アンテナとユーザー間の 必要最低間隔
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N + WiMAX 6150 | 18 mm
Intel(R) Centrino® Wireless-N + WiMAX 6350 | 17 mm

### その他の統合またはプラグイン送信機によるインテル(R) ワイヤレスアダプターの同時送信

1 台のホスト装置に複数の送信装置が設置されている場合、FCC Knowledge Database 文書番号 616217 D03 Supplement (https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=33240&switch=P) に基づき、無線周波放射送受信査定を実施して、用途とテストに必要な要件を決定する必要があります。OEM インテグレーターは、ホストシステムに設置されているすべての送信機とアンテナについて、同時送信の構成の可能な組み合わせをすべて特定する必要があります。これには、モバイルデバイス (ユーザーとの間隔が >20 cm) およびポータブルデバイス (ユーザーとの間隔が <20 cm) としてホストに設置されている送信機も含まれます。OEM インテグレーターは、この査定の実施の際に、最新の FCC KDB 616217 D03 Supplement 文書をすべての細部にわたって精査し、テストに追加の条件があるか、または FCC 承認が必要であるかを確認する義務があります。

### OEM またはインテグレーターからエンドユーザーに提供する情報

使用する国の法規制に基づいて、インテル(R) ワイヤレスアダプター搭載の製品またはシステムのエンドユーザーに提供する文書に、下記の規定と安全性に関する注意事項を含める必要があります。なお、ホストシステムには、「Contains FCC ID:XXXXXXXX」(XXXXXXXX は FCC ID) というラベルを貼る必要があります。

インテル(R) ワイヤレスアダプターは、その製品の製造元によって配布されたユーザー マニュアルに記載されている手順に従って設置および使用する必要があります。インテル コーポレーションは、ワイヤレス アダプター キットに含まれているデバイスの不許可の改造、またはインテル コーポレーションによって指定されている接続ケーブルや機器以外のものを使用することによって引き起こされたラジオやテレビの電波妨害には一切責任を負いません。そのような不許可の改造、代替品の使用や不許可品の接続による電波妨害の解消はユーザーの責任で行うものとします。インテル コーポレーションおよび認定リセラーやディストリビューターは、ユーザーが規制条項に適合しなかったことによって引き起こされた損害や規制違反に対して、一切責任を負いません。

### 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n および 802.11e 無線使用に関する各国の制限

802.11a、802.11b、802.11g、および 802.11n 製品すべての適合文書の一部として、各国の規制に関する次の声明文を含める必要があります。

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

## インテル WiFi アダプター、802.11n 準拠

このセクションの情報は、次の製品に適用されます。

- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 105
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 135
- Intel(R) WiFi Link 1000
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
- Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300
- Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260
- Intel(R) Wireless-N 7260
- Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160

ワイヤレスアダプターの完全な仕様については、 仕様を参照してください。

> 注： このセクションでは、「ワイヤレスアダプター」というすべてのリファレンスは上記のすべてのアダプターをさします。

次の情報が提供されています。

- ユーザーへの情報
- 規定に関する注意事項
- OEM とホスト・インテグレーターへの情報
- 欧州連合準拠の説明

### ユーザーへの情報

### 安全性の告知

#### 米国 FCC 無線周波数暴露

FCC では、ET Docket 96-8 に明記されている措置に基づいて、FCC 認証機器によって放出された無線周波数 (RF) の電磁波エネルギーを人体に向けた放射に関する安全基準を制定しています。ワイヤレスアダプターは、OET Bulletin 65、supplement C、2001 および ANSI/IEEE C95.1、1992 に記載されている人体への電磁波エネルギー放射に対する制限を満たしています。本マニュアルに記述されている方法に従ってこの無線を適切に操作した場合、電磁波エネルギーの放射は、FCC の勧告制限をはるかに下回る結果となります。

次にあげる安全対策に従ってください。

- 無線機器が送受信中には、アンテナに触れたり、アンテナを動かしたりしないでください。
- 送信中には、無線周波数を含むコンポーネントをつかんで、アンテナを人体の露出部分、特に顔や目に近づけたり、触れたりしないでください。
- アンテナが接続されていない場合は無線を操作したりデータを送信しないでください。これらの操作は無線機器に損傷を与えることがあります。
- 特定の環境においての使用：
  - 危険性のある場所においてのワイヤレスアダプターの使用は、現場の安全対策責任者が定める制約によって規制されています。
  - 飛行機内におけるワイヤレスアダプターの使用は、連邦航空局 (FAA) によって規制されています。
  - 病院等の医療施設内におけるワイヤレスアダプターの使用は、各施設で定められている範囲内に制限されます。

#### 爆発性装置の接近警告

警告： シールドされていない雷管の近くや爆発の可能性のある場所では、そのような使用の条件を満たすように送信機が改造されている場合以外には、 ワイヤレス･ネットワーク･アダプターなどのポータブル送信器を操作しないでください。

#### アンテナの警告

警告： ワイヤレスアダプターは、高利得の指向性アンテナとの使用を意図して設計されていません。

#### 飛行機内での使用の注意

注意： 無線周波を利用したワイヤレス機器 (ワイヤレスアダプター) を備えた一部の電子機器は、発生する信号が航空機の重要な計器に干渉するおそれがあるため、飛行中の操作が民間航空会社の規制によって禁止されている場合があります。

#### その他のワイヤレス機器

ワイヤレス ネットワークで使用する他のデバイスの安全性に関する注意事項： 無線ネットワークで使用する無線アダプターまたは他のデバイスに付属しているドキュメンテーションを参照してください。

#### 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac の各無線使用に関する各国の制限

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac の各無線 LAN デバイスに使用される周波数は、まだすべての国で制度の統一が図られているわけではありません。そのため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n の各製品は、特定の国でのみ使用するよう設計されており、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。TPC (Transmit Power Control: 送信電力制御) インターフェイスは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティー・ソフトウェアの一部です。EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power: 等価等方放射電力) の動作制限はシステム製造元によって提供されています。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

#### ワイヤレス相互接続性

ワイヤレスアダプターは、DSSS (スペクトラム直接拡散方式) ベースの他の無線 LAN 製品と相互接続可能で、以下の規格に準拠した設計となっています。

- IEEE 規格 802.11b 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11g 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11a 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11n 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11ac ドラフト準拠の無線 LAN
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi (Wireless Fidelity) 認定

#### ワイヤレス アダプターと人体への影響

ワイヤレスアダプターは、他の無線機器と同様、高周波の電磁波エネルギーを放射しますが、 ワイヤレスアダプターから放射されるエネルギーのレベルは、携帯電話など、他のワイヤレス機器から放出される電磁波エネルギーより低いものです。ワイヤレスアダプターは、無線周波数に関する安全性規格および推奨事項の範囲内で動作します。これらの規格および推奨事項は、科学界の多数意見、および多大な資料の検討・研究に携わる科学者の委員会による審査の結果を反映するものです。状況や環境によっては、ワイヤレスアダプターの使用は、建物の所有者や該当する組織の責任者によって制限されることがあります。そのような状況の例には次があげられます。

- ワイヤレスアダプターの機器を搭乗機内で使用すること、または
- 他の環境でワイヤレスアダプターの使用により他の装置やサービスへの妨害が検知されるか有害であることが特定された場合。

空港などで、ワイヤレスアダプターの使用に適用される方針がわからない場合は、ワイヤレスアダプターの電源を入れる前に、その使用許可を得ることをお勧めします。

### 規制に関する情報

### 米国 - 連邦通信委員会 (FCC)

このワイヤレスアダプターは、5.15〜5.25 GHz および 5.47〜5.75 GHz の周波数範囲で稼働するため、屋内使用に制限されています。5.15〜5.25 GHz および 5.47〜5.75 GHz の周波数範囲に関しては、同一チャネルのモバイル・サテライト・システムに干渉する危険性があるため、その危険性を下げる手段として、FCC は、このワイヤレスアダプターを屋内で使用することを義務付けています。FCC 規制パート 15.407 に従い、インテル(R) ワイヤレスアダプターには、米国での使用を目的として認可された範囲以外に動作周波数を変更するための設定変更機能はありません。

- インテル(R) ワイヤレスアダプターは OEM インテグレーター専用の製品です。
- インテル(R) ワイヤレスアダプターは、FCC の認可を得ない限り、他のトランスミッターとは共存できません。

このワイヤレスアダプターは FCC 規制のパート 15 に適合しています。操作は、次の 2 つの条件を前提とします。

- この装置は有害な電波妨害を引き起こさない。
- この装置は好ましくない動作を引き起こす可能性のあるものを含み、受信する電波妨害を受け入れる。

> 注： アダプターは、FCC 無線周波数制限値以内で動作します。ただし、アダプターは、通常動作時の人体への接触の可能性を最小限に保つように使用するものとします。FCC 無線周波数暴露限度を超える可能性を避けるために、コンピューターに内蔵されているアンテナとユーザー (または近くにいる人間) との間に 20 cm 以上、あるいは FCC の認可条件で規定された最小限の距離以上の間隔を保つ必要があります。認定構成の詳細は、該当機器の FCC ID 番号を http://www.fcc.gov/oet/ea/ (英語) に入力することにより参照できます。

#### クラス B デバイスの電波妨害に関する規制

このワイヤレスアダプターは、テストの結果、FCC 規制 パート 15 クラス B デジタルデバイスの規制に適合していることが実証されています。これらの規制は、住居地域での有害な電波妨害からの適度な保護を提供するために制定されたものです。このワイヤレスアダプターは、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射します。説明書どおりにワイヤレスアダプターを設置して使用しないと無線通信に有害な電波妨害を及ぼす可能性があります。なお、どのような特定の設置においても、電波妨害が発生しないという保証はありません。このワイヤレスアダプターが有害なラジオまたはテレビ受信に有害な電波妨害を引き起こしていることは装置をオフにしてからオンにすることで確認できますが、この場合、ユーザーは以下のいずれかの手段でこの電波妨害をなくすことをお勧めします。

- 妨害を受けている装置の受信アンテナの位置または方向を変える。
- ワイヤレスアダプターと電波妨害を起こしている装置との距離を広げる。
- ワイヤレスアダプターを搭載したコンピューターを電波妨害を起こしている装置が接続されている電源回路のコンセントとは別のコンセントに接続する。
- ディーラまたは熟練したラジオ/テレビ技師に相談する。

> 注： アダプターは、その製品の製造元によって配布されたユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってインストールおよび使用する必要があります。その他の方法での設置および使用は、FCC Part 15 規制違反となります。

### 安全性承認に対する注意事項

この装置はコンポーネントとしての安全性が承認されており、適切な安全性承認機関が組み合わせを認めている完全な機器でのみ使用できます。取り付け時には、以下の点に注意してください。

- エンクロージャー設計に関する一般条項 1.6.2 および 1.2.6.2 項 (防火用エンクロージャー) を含む UL/EN/IEC 60950-1 第 2 版の条項に準拠したホスト装置に取り付けてください。
- 装置をエンドユース機器に取り付ける場合、電力は SELV 電源によって供給する必要があります。
- エンドユース製品では加熱試験を行い、UL/EN/IEC 60950-1 第 2 版の条項を満たすことを確認する必要があります。

### 低ハロゲン

最終製品に含まれる臭素系難燃剤/塩素系難燃剤 (BFR/CFR) および PVC にのみ適用されます。最終アセンブリーに組み込まれるインテル製コンポーネントおよび購入コンポーネントは JS-709 の条項を満たし、PCB/基板は IEC 61249-2-21 の条項を満たします。ハロゲン系難燃剤および PVC の代替材料を使用した場合、環境に与える影響が大きくなることがあります。

### カナダ – カナダ産業省 (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### 欧州連合

低帯域 5.15 - 5.35 GHz は屋内使用のみ。

この機器は、欧州連合の指令 1999/5/EC の基本規定条項に適合しています。欧州連合準拠の説明を参照してください。

#### 欧州連合適合宣言

お使いのアダプターに対する欧州連合適合宣言を参照するには、次の手順に従います。

1. 次の Web サイトを開きます： http://developer.intel.com/design/litcentr/ce_docs/index.htm。
2. [Wireless Products] メニューで、お使いのアダプターを選択します。
3. [Go] をクリックします。

お使いのアダプターに関するその他の規制情報を参照するには、次の手順に従います。

1. 次の Web サイトを開きます： http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. お使いのアダプターへのリンクをクリックします。
3. [ドキュメントおよびガイド] をクリックします。
4. [規定に関する情報] の中から、お使いのアダプター用の規定文書をクリックします。

#### WEEE 指令 (廃電気/電子製品に関する欧州連合の指令)

#### RoHS 指令 (特定有害物質使用制限指令) に準拠

ここに記載されている製品はすべて、欧州連合の RoHS 指令に準拠しています。

ワイヤレスアダプターに関する CE マークに関連するご質問がある場合は、以下にお問い合わせください。

Intel Corporation Corporate Quality 2200 Mission College Blvd.Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### 日本

5GHz 帯域で屋内使用のみ。

### 韓国

### メキシコ

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### モロッコ

無線チャネル 2 (2417 MHz) での本製品の操作は、次の市では許可されていません。Agadir、Assa-Zag、Cabo Negro、Chaouen、Goulmima、Oujda、Tan Tan、Taourirt、Taroudant、および Taza。

無線チャネル 4、5、6、および 7 (2425 - 2442 MHz) での本製品の操作は、次の市では許可されていません。Aéroport Mohamed V、Agadir、Aguelmous、Anza、Benslimane、Béni Hafida、Cabo Negro、Casablanca、Fès、Lakbab、Marrakech、Merchich、Mohammédia、Rabat、Salé、Tanger、Tan Tan、Taounate、Tit Mellil、Zag。

### パキスタン

"PTA 承認モデル"

### 台湾

在5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### シンガポール

適合 IDA 規格 DB 02941

### 無線機器の認可

特定の国でワイヤレス ネットワーク機器の使用が許可されているか判断するには、ご使用中の機器の識別ラベルに印刷されている無線タイプ番号が、製造元の OEM 規制ガイダンス文書に記載されているかご確認ください。

### モジュールに表示する各国規制適合証明

規制表示を義務付けている国のリストを提供しています。ただし、このリストには、表示を義務付けている国しか列挙されていません。認定を受けたすべての国が列挙されているわけではありません。個々のアダプターに関する各国の規制表示について知りたい場合は、次の手順に従います。

1. 次の Web サイトを開きます： http://www.intel.com/support/wireless/wlan/
2. お使いのアダプターへのリンクをクリックします。
3. [ドキュメントおよびガイド] をクリックします。
4. [規定に関する注意事項] の中から、お使いのアダプター用の規定文書をクリックします。

### OEM とホスト・インテグレーターへの情報

このドキュメントに示すガイドラインは、ノート PC やタブレット PC といったホスト・プラットフォームにインテル(R) ワイヤレスアダプターを組み込む OEM インテグレーターに提供されるものです。FCC 規制 (RF 放射など) への適合条件を満たすためには、このガイドラインの要求事項に従うことが必要です。このドキュメントには、アンテナの種類と配置に関するガイドラインを示してありますが、これらをすべて満たした場合に限り、ほかに何の規制も受けずにノート PC やタブレット PC といったホスト・プラットフォームにインテル(R) ワイヤレスアダプターを組み込むことができます。このドキュメントに示すガイドラインを 1 つでも満たしていない場合、OEM またはインテグレーターは、追加試験の実施、追加認可の取得の両方またはいずれかを行わなければならないことがあります。ホストに対してどのような規制試験が義務付けられているのか、そしてホストに対してどのような認可を取得すればよいのかについて確認する責任は、OEM またはインテグレーターが負います。

- インテル(R) ワイヤレスアダプターは、OEM およびホスト・インテグレーターの専用の製品です。
- インテル(R) ワイヤレスアダプターの FCC 認可証には、モジュールの認可条件が示してあります。
- インテル(R) ワイヤレスアダプターは、使用国で認可を受けたアクセスポイントと組み合わせて使用しなければなりません。
- OEM、インテグレーター、その他の第三者のいずれも、インテル(R) ワイヤレスアダプターを変更または改造することは許されません。OEM、インテグレーター、その他の第三者のいずれかがインテル(R) ワイヤレスアダプターを変更または改造した場合は、使用認可が取り消されます。

### アンテナの種類とアンテナ利得

インテル(R) ワイヤレスアダプターで使用できるアンテナの種類は、下に示したものだけです。利得についても、下に示した値以下のアンテナしか使用できません。ほかの種類のアンテナを使用する場合や、下に示した値よりも利得の高いアンテナを使用する場合は、追加の認可が必要になることがあります。

アンテナの種類 | アンテナの場所 (メイン/補助) | 2.4GHz ピーク利得 (dBi*) | 2.6GHz ピーク利得 (dBi*) | 5.2GHz ピーク利得 (dBi*) | 5.5GHz ピーク利得 (dBi*) | 5.7GHz ピーク利得 (dBi*)
PIFA | メイン |  |  |  |  |
補助 | 3.24 | 3.47 | 3.73 | 4.77 | 4.77
MIMO |  |  |  |  |
* すべてのアンテナ利得にはケーブル損失が含まれます。

### ホスト・プラットフォーム内でのアンテナの配置

RF 放射に関する規制に準拠する手段として、インテル(R) ワイヤレスアダプターに使用するアンテナをノート PC やタブレット PC といったホスト・プラットフォームに組み込む場合は、どの動作モードのときでも、どの方向にホスト・プラットフォームを向けたときでも、人体との間に必要最低間隔を確保できるように組み込まなければなりません。必要最低間隔は、下表に厳密に従ってください。ホストシステムにアンテナを組み込む場合のアンテナの必要最低間隔は、アンテナを垂直にしたときと水平にしたときの両方に適用されます。

ワイヤレスアダプター | アンテナとユーザー間の 必要最低間隔
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100 | 9 mm
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 105 | 9 mm
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 | 8 mm
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 135 | 9 mm
Intel(R) WiFi Link 1000* | 20 mm
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030 | 8 mm
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200 | 9 mm
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230 | 6 mm
Intel® Centrino(R) Advanced-N 6200* | 20 mm
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 | 12 mm
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230 | 12 mm
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235 | 8 mm
Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 | 13 mm
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 | 8 mm
Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel(R) Wireless-N 7260 | 8 mm
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 | 8 mm
* このワイヤレスアダプターはモバイルデバイスにのみ取り付けることができます (ユーザーとアンテナとの間隔を > 20 cm 確保する必要があります)。

WiFi アダプターと Bluetooth アダプターを両方とも使用する環境では、WiFi と Bluetooth が同時に信号を送信する場合でも、十分な分離比を維持できるように、ホストシステム内で、送信アンテナ間の距離を 5 cm 以上離すことをお勧めします。距離が 5 cm を下回る場合は、使用するアダプターを対象として、FCC 文書 KDB 447498 に従って分離比を検証する必要があります。

### その他の統合またはプラグイン送信機によるインテル(R) ワイヤレスアダプターの同時送信

1 台のホスト装置に複数の送信装置が設置されている場合、FCC Knowledge Database 文書番号 616217 (https://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=33240&switch=P) に基づき、無線周波放射送受信査定を実施して、用途とテストに必要な要件を決定する必要があります。OEM インテグレーターは、ホストシステムに設置されているすべての送信機とアンテナについて、同時送信の構成の可能な組み合わせをすべて特定する必要があります。これには、モバイルデバイス (ユーザーとの間隔が >20 cm) およびポータブルデバイス (ユーザーとの間隔が <20 cm) としてホストに設置されている送信機も含まれます。OEM インテグレーターは、この査定の実施の際に、最新の FCC KDB 616217 文書をすべての細部にわたって精査し、テストに追加の条件があるか、または FCC 承認が必要であるかを確認する義務があります。

### OEM またはインテグレーターからエンドユーザーに提供する情報

使用する国の法規制に基づいて、インテル(R) ワイヤレスアダプター搭載の製品またはシステムのエンドユーザーに提供する文書に、下記の規定と安全性に関する注意事項を含める必要があります。なお、ホストシステムには、「Contains FCC ID:XXXXXXXX」(XXXXXXXX は FCC ID) というラベルを貼る必要があります。

ワイヤレスアダプター搭載のワイヤレス･ネットワーク機器は、その製品の製造元によって配布されたユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってインストールおよび使用する必要があります。各国の承認については、無線の承認を参照してください。インテル コーポレーションは、ワイヤレス アダプター キットに含まれているデバイスの不許可の改造、またはインテル コーポレーションによって指定されている接続ケーブルや機器以外のものを使用することによって引き起こされたラジオやテレビの電波妨害には一切責任を負いません。そのような不許可の改造、代替品の使用や不許可品の接続による電波妨害の解消はユーザーの責任で行うものとします。インテル コーポレーションおよび認定リセラーやディストリビューターは、ユーザーが規制条項に適合しなかったことによって引き起こされた損害や規制違反に対して、一切責任を負いません。

### 802.11a、802.11b、802.11g および 802.11n 無線使用に関する各国の制限

802.11a、802.11b、802.11g、および 802.11n 製品すべての適合文書の一部として、各国の規制に関する次の声明文を含める必要があります。

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

## 欧州連合準拠の説明

以下に示す各アダプターは、欧州連合指令 1999/5/EC の必須条件に準拠しています。

- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 105
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 135
- Intel(R) WiFi Link 1000
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) Ultimate N WiFi Link 5300
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
- Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300
- Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260
- Intel(R) Wireless-N 7260
- Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報