----------------------------------------------------------------------------

          SierraWireless Driver & Utilityのセットアップ

----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSierraWireless Driver & Utilityのセットアップを行ってください。
本インストール手順は"13q4_76_hsu_02.zip"を解凍してできた
"13q4_76_hsu_02"フォルダが「C:\」に展開されている事を前提に
記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。
----------------------------------------------------------------------------

    ≪Win7(64bit)≫
   
    [セットアップ手順]
　　※セットアップの際は、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンして下さい。
　　※無線オンの状態でセットアップを行ってください。

    [インストール済みドライバ・ユーティリティのアンインストール]
　　・「コントロールパネル」⇒「プログラムのアンインストール」から
      「Sierra Wireless AirCard Watcher」、
      「Sierra Wireless QMI Driver Package」をそれぞれアンインストールする。
　　・PCを再起動する。

　　[ドライバ]
　　・【C:\13q4_76_hsu_02\QBI_SDK_Build3902_Generic\Drivers\MC77xx\Drivers_Package】
　　　　フォルダまで移動しSWIQMISetup.exeを実行する。

    [ユーティリティ]
    ・コマンドプロンプトを起動し【C:\13q4_76_hsu_02\AirCardWatcher_Build_3900_NEC\AirCardWatcher_Build_3900_NEC】
　　　フォルダまで移動する。
    ・コマンドプロンプトにて"Watcher_NEC_Q.msi /q /L*V watcher.log"を実行する。
    ・同フォルダに作成される"watcher.log"の末尾に"MainEngineThread is returning 0"を確認する。

　  [適用確認方法]
　　 「コントロールパネル」⇒「プログラムのアンインストール」に
     「Sierra Wireless AirCard Watcher」(製品バージョン 6.0.3900.6903)、
     「Sierra Wireless QMI Driver Package」(製品バージョン 3.3.1307.3904)が存在することを確認する。

    ・以上でセットアップは終了です。