----------------------------------------------------------------------------
                     SDメモリーカードドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSDメモリーカードドライバーのセットアップを行ってください。
本手順は、SDメモリーカードドライバーが、「D:\SDR_01」に格納されている事を前提に
記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順を行う場合には、管理者権限のあるユーザーでログオンし、
　使用中のアプリケーションを全て終了させてください。
　
チェック!!
　以下のセットアップ手順中で、「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は
　「はい」ボタンをクリックし、セットアップを進めてください。

　1. 「D:\SDR_01」フォルダー内にある「setup.exe」 を右クリックし「管理者として
  　 実行」をクリック
　2. 「RICOH R5U2xx_v2.25.12.11 の InstallShield Wizard へようこそ」
 　  と表示されたら「次へ」ボタンをクリック
　3. 「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックを入れて、「次へ」ボタンを
  　 クリック
　4. 「インストール」ボタンをクリック
　5. インストール終了後「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックを
  　 いれて、「完了」ボタンをクリック

　以上でSDメモリーカードドライバーのセットアップは終了です。


　また、以下の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたか確認してください。

　1. スタート画面から「デスクトップ」をクリック
 　  (既にデスクトップ画面が表示されている場合は、手順2.へ進む)
　2. デスクトップ画面でチャーム バーを表示
　3. 「設定」をクリック
　4. 「コントロール パネル」をクリック
　5. 「表示方法:」が「カテゴリ」の場合、「プログラム」をクリック
  　 「表示方法:」が「カテゴリ」以外の場合、手順6. へ進む
　6. 「プログラムと機能」をクリック
　7. 「RICOH R5U2xx_v2.25.12.11」の項目の右端にあるバージョンを確認して
  　 「2.25.12.11」と表示されていること
  　 (バージョンが見えない場合は、画面を右にスクロールさせてください)

　以上でSDメモリーカードドライバーのインストール確認は終了です。