  ---------------------------------------------------------------
    無線LANドライバおよびAtheros接続の設定のセットアップ
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LANドライバおよびAtheros接続の設定(以下、「本ソフトウェア」
と言います)のセットアップを行ってください。

      チェック!!
      ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角
        英数字)で行ってください。
      ・本手順は、本ソフトウェアがCドライブに展開されていると想定しています。
        これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。
      ・「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容
        をよく確認し、操作を行ってください。


【セットアップ手順】

  ドライバのみをインストールする場合（Windows標準の無線LAN機能を
  ご利用になる場合）は、

    ドライバのインストール
          ↓
    ドライバのバージョン確認
          ↓
    セットアップ終了

  と進んでください。
  ドライバおよびAtheros接続の設定をインストールする場合（Windows標準の
  無線LAN機能でサポートしていない認証機能（LEAPなど）をご利用になる
  場合）は、

    ドライバおよびAtheros接続の設定のインストール
          ↓
    ドライバのバージョン確認
          ↓
    Atheros接続の設定のバージョン確認
          ↓
    セットアップ終了

  と進んでください。


【ドライバのインストール】

   1. Windowsを起動する

   2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

   3. 「名前」欄に「C:\DRV\QCAWLAN\DRIVER\setup.exe /s /f1 c:\DRV\QCAWLAN\DRIVER\setup.iss」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック

      インストールが開始されます。

   4. ディスクアクセスが落ち着くまで（3分程）お待ちください。

      チェック!!
      ・開いているウィンドウがあれば、すべて閉じてください。

   5. Windowsを再起動する

  以上でドライバのインストールは終了です。


【ドライバおよびAtheros接続の設定のインストール】

   1. Windowsを起動する

   2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

   3. 「名前」欄に「C:\DRV\QCAWLAN\CCX\setup.exe」と半角で入力し、
      「OK」ボタンをクリック

   4. 「設定言語の選択」と表示されたら「日本語」を選択し、「次へ」ボタンを
      クリック

   5. 「次へ」ボタンをクリック

   6. 「使用許諾契約」と表示されたら、内容を確認し、「使用許諾契約の全条項 
      に同意します」を選択して、「次へ」ボタンをクリック

      インストールが開始されます。
      これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

   7. インストールが終了したら、Windowsを再起動する

  以上でドライバおよびAtheros接続の設定のインストールは終了です。


【ドライバのバージョン確認】

   1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

   2. 「システムとセキュリティ」をクリック

   3. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック
      「デバイス マネージャー」が表示されます。

   4. 「ネットワーク アダプター」をダブルクリック

   5. 「Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter」を右クリックし、
　　　「プロパティ」をクリック

   6. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.0.0.276」で
      あることを確認する

  以上でドライバのバージョン確認は終了です。


【Atheros接続の設定のバージョン確認】

   1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

   2. 「名前」欄に「C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros」と半角で入力し、
      「OK」ボタンをクリック

   3. 「AWiCDiag.exe」を右クリックし、「プロパティ」をクリック

   4. 「詳細」タブをクリックし、ファイル バージョンが「2.0.0.110」で
      あることを確認する

  以上でAtheros接続の設定のバージョン確認は終了です。

以上で本ソフトウェアのセットアップは終了です。