-------------------------------------------------------------------------------
             Bison Webカメラドライバ  セットアップ手順
-------------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Bison Webカメラドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\DRV\WEBCAM」に展開されていることを前提に記述しております。
構成が異なる場合は、読み替えて利用してください。

※必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしている状態で
　セットアップを行ってください。

 1.  画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、　
　　「プログラムとファイルの検索」に「D:\DRV\WEBCAM\setup.exe」と入力し、
　　 キーボードのEnterを押下

 2. 「ユーザー アカウント制御」のウィンドウが表示された場合は、
　　「はい(Y)」ボタンをクリック

 3. 「WebCam セットアップへようこそ」のウィンドウが表示されたら、
　　「次へ(N)」ボタンをクリック

 4. 「InstallShield Wizard の完了」のウィンドウが表示されたら、
　　「完了」ボタンをクリック

 5.  コンピューターを再起動


以上で、Bison Webカメラドライバのセットアップは終了です。


-------------------------------------------------------------------------------
            ドライバが正しくセットアップされた事の確認方法
-------------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ドライバが正しくセットアップされたことを確認することができます。

 1.  画面左下の「スタート」ボタン →「コンピューター」をクリック

 2. 「システムのプロパティ」をクリック

 3. 「コントロールパネルホーム」の「デバイス マネージャー」をクリック

 4. 「ユーザー アカウント制御」のウィンドウが表示された場合は、
　　「はい(Y)」ボタンをクリック

 5. 「デバイス マネージャー」ウィンドウで、「イメージング デバイス」を
　　 ダブルクリック
     →「イメージング デバイス」配下に「BisonCam. NB Pro(Front)」および
　　   「BisonCam. NB Pro」の二つが表示される
　　
 6. 「BisonCam. NB Pro(Front)」をダブルクリック

 7. 「BisonCam. NB Pro(Front)のプロパティ」で「ドライバー」タブをクリック

 8.  バージョンの記載が「2.22.34.21」であることを確認


 上記が確認できれば、ドライバは正しくセットアップされています。
