----------------------------------------------------------------------------
                     タッチパッドドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

  ・Windows 7 を新規にインストールした場合に、次の手順でタッチパッドドライバの
    セットアップを行ってください。

  ・本手順は、タッチパッドドライバが「D:\DRV\ETouchPad」に格納されている事を
    前提に記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。


「タッチパッドドライバ」セットアップ手順

  チェック!!
    以下の手順を行う前に、管理者権限のあるユーザーでログオンし、
    使用中のアプリケーションを全て終了してください。

  以下の手順で「タッチパッドドライバ」のセットアップを行ってください。

  【インストール手順】

   1. 「スタート」ボタン →「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「コマンド プロンプト」をクリック

   2.  コマンド プロンプト上で「D:\DRV\ETouchPad\Setup.exe」と入力し、
      「Enter」キーを押す
      ※「ユーザーアカウント制御」の確認画面が表示された場合は、
        「はい」をクリックしてください。

   3. 「ELAN 入力デバイス用ドライバのインストール」ウィザードが起動し、
      「ようこそ」と表示されたら「次へ」ボタンをクリック

   4. 「ライセンス契約条件の確認」ウィンドウが表示されたら、
      「この契約に同意します」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック

   5. 「セットアップ完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

   6. 「これらの変更を適用するにはコンピューターを再起動する必要
      があります。」のウィンドウが表示されたら、「今すぐ再起動する」ボタンを
      クリック
      
   7. ＰＣが再起動します


  次に、以下の手順で「タッチパッドドライバ」のインストール確認を行ってください。

  【インストール確認】

   1. 「スタート」ボタン →「コントロール パネル」をクリック
      チェック!!
        本インストール確認手順は、コントロールパネルの表示方法が「カテゴリ」
        になっていることを想定して記載しています。

   2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイス マネージャー」をクリック
      チェック!!
      「ユーザー アカウント制御」のダイアログが表示された場合は、
      「はい」ボタンをクリック

   3. 「マウスとそのほかのポインティング デバイス」をダブルクリックし、
      「NX PAD」をダブルクリック

   4. プロパティウィンドウ内の「ドライバー」タブをクリック

   5. バージョンが「11.16.1.9」と表示されていれば、インストール完了

以上で「タッチパッドドライバ」のセットアップは終了です。
