---------------------------------------------------------------
        Intel Smart Connect Technologyのセットアップ
---------------------------------------------------------------

Intel Smart Connect Technology(以下、「本ソフトウェア」
と言います)機能をご利用になる場合は、次の手順で
セットアップを行ってください。

     
   注意!!
   ・本ソフトウェアのセットアップ手順書は、Intel社製無線LANドライバーが
   　インストールされていることが前提になっています。
   　Intel社製無線LANドライバーのセットアップ手順を参照し、インストールを
     行ってください。
   ・本ソフトウェアのセットアップには、Intel社製無線LANドライバーの拡張機能
     が必要となります。下記手順9によってこれらのインストールが行われます。
     また、これらのインストールのために「Microsoft .NET Framework 4」の
     インストールが必要になります。下記手順3及び6で行われます。

     チェック!!
   ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角
     英数字)で行ってください。
   ・本手順は、Intel Smart Connect Technologyが「C:\DRV\ISCT」に、Intel社製
　　 無線LANドライバーが「C:\DRV\WLINSEV」に格納されている事を前提に記述して
     おります。これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。
   ・「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容
     をよく確認し、操作を行ってください。
   ・本ソフトウェアのセットアップ手順書は、Intel社製無線LANドライバーが
     インストールされていることが前提になっています。
　 ・下記手順書中、「名前」欄に入力するアルファベットと記号の文字列
　  （コマンドといいます）には大文字小文字の区別がある場合があります。
　   間違いを防ぐためにも手順書に記載の通り入力を行って下さい。　


【インストール手順】

   1. Windowsを起動してください。

   2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

   3. 「名前」欄に「C:\DRV\ISCT\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q /norestart」
      と入力し、「OK」ボタンをクリック
      インストールが始まります。
     
      注意!!
    ・項番3の操作により、「Microsoft .NET Framework 4」のインストールが
      行われます。
    
   4. ディスクアクセスが落ち着くまで（3分程）お待ちください。  

   5. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

   6. 「名前」欄に「C:\DRV\ISCT\dotNetFx40LP_Full_x86_x64ja.exe /q /norestart」
      と入力し、「OK」ボタンをクリック
      インストールが始まります。

     注意!!
    ・項番6の操作により、「Microsoft .NET Framework 4 Language Pack」の
      インストールが行われます。 

   7. ディスクアクセスが落ち着くまで（1分程）お待ちください。

   8. 「スタート」ボタン →「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

   9. 「名前」欄に
      「C:\DRV\WLINSEV\UTILITY\APPS\Setup.exe -s」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック
      インストールが始まります。

     注意!!
    ・項番9の操作により、Intel社製無線LANドライバーの拡張機能
     のインストールが行われます。

  10. ディスクアクセスが落ち着くまで（3分程）お待ちください。

  11. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

  12. 「名前」欄に
　　　「C:\DRV\ISCT\Setup.exe -s」と入力し、
　　　「OK」ボタンをクリック
      インストールが始まります。

  13. ディスクアクセスが落ち着くまで（1分半程）お待ちください。
　
  14. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
      「ファイル名を指定して実行」をクリック

  15. 「名前」欄に「regedit.exe /s C:\DRV\ISCT\ISCT.reg」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック
       レジストリが適用されます。

  16. Windowsを再起動してください。


  以上でドライバーのインストールは終了です。


【インストール確認手順】

   1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

   2. 「プログラム」をクリック

   3. 「プログラムと機能」をクリック

   4. 「Intel(R) Smart Connect Technology」をクリックし、
   　  製品バージョンが「4.2.41.2710」であることを確認する

   5. 「Microsoft .NET Framework 4 Extended」をクリックし、
　　　 製品バージョンが「4.0.30319」以降であることを確認する

   6. 「Microsoft .NET Framework 4 Extended Language Pack」をクリックし、
　　   製品バージョンが「4.0.30319」以降であることを確認する

   7. 「インテル(R) PROSet/Wireless ソフトウェア」をクリックし、
　　   製品バージョンが「16.8」以降であることを確認する

  以上でインストール確認は終了です。

     注意!!
    ・セットアップ完了直後の状態は、Windows起動毎にIntel Smart Connect 
　　　Technologyのユーティリティは自動で起動します。
　　　手動で起動したい場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」
　　　→「スタートアップ」にあるショートカット「ISCTSystray」を右クリック
　　　して「削除」を選択してクリックしてください。


以上で本ソフトウェアのセットアップは完了です。
