----------------------------------------------------------------------------
                 Broadcom社製NFCドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Broadcom社製NFCドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Field」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Field\setup.exe」をダブルクリックする
    ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   3. インストーラが起動されたら「はい」ボタン、または「次へ」ボタンをクリックして処理を進めてください
   4. ｢デバイス　ドライバのインストール　ウィザードの完了｣画面で、｢完了｣ボタンをクッリク
   5. 手動でWindowsを再起動する

以上でBroadcom社製NFCドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス　マネージャー(M)」をクリック
      2. 「デバイス マネージャー」で「近接通信デバイス」→ 「NFC Proximity Provider」をダブルクリック
      3. 「NFC Proximity Provider」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      4. バージョンの記載が「1.1.0.3330」であることを確認する
      5. 「デバイス マネージャー」で「システム　デバイス」→ 「NFC I2C Device」をダブルクリック
      6. 「NFC I2C Device」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      7. バージョンの記載が「1.1.0.3360」であることを確認する
