----------------------------------------------------------------------------
                 GPSドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、GPSドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\GPS」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「Windows + X」キーを押し、「ファイル名を指定して実行(R)」をクリック
   3. 「名前」に「msiexec /i D:\GPS\setup.msi」と入力し、「OK」ボタンをクリック
   4. インストーラが起動されたら「はい」ボタン、または「次へ」ボタンをクリックして処理を進めてください
    ※「使用許諾契約書」画面で、「使用許諾契約書に同意します(A)」を選択、
	  ｢次へ(N)｣ボタンをクリック次に「インストール(I)」ボタンをクリック。
    ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   5. 「完了」ボタンをクリックして、手動でコンピュータを再起動する

以上でGPSドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス　マネージャー(M)」をクリック
      2. 「デバイス マネージャー」で「システム　デバイス」→
         「Broadcom GNSS Bus Driver - 4752」をダブルクリック
      3. 「Broadcom GNSS Bus Driver - 4752」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      4. バージョンの記載が「20.18.1477.17」であることを確認する
      5. 「デバイス マネージャー」で「センサー」→
         「Broadcom GNSS 4752 Geolocation Sensor」をダブルクリック
      6. 「Broadcom GNSS 4752 Geolocation Sensor」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      7. バージョンの記載が「20.18.1477.17」であることを確認する
