----------------------------------------------------------------------------
                 LTEドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、LTEドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\WWANSRG5」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「Windows + X」キーを押し、「ファイル名を指定して実行(R)」をクリック
   3. 「名前」に「D:\WWANSRG5\SierraWirelessEM734x4GLTESoftware.msi」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック
   4. インストーラが起動されたら「Next」ボタンクリックして処理を進めてください
        ※ ｢Licence Agreement｣画面で、｢I accept the terms in the license agreement｣を選択
   5. setup type画面でセットアップ方式を設定し、「next」をクリックし、「Install」をクリック
	※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンをクリック
   6. ｢InstallShield Wizard Completed｣画面が表示されたら、｢Finish｣ボタンをクリック
   7. 「Windows + X」キーを押し、「ファイル名を指定して実行(R)」をクリック
   8. 「名前」に「D:\WWANSRG5\MBIM_EM7340.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
   9. 手動でコンピュータを再起動する

以上でLTEドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
   1. 「Windows + X」キーを押し、「コントロール　パネル(P)」をクリック
   2. 「プログラム」→「プログラムのアンインストール」をクリック
   3. プログラムの一覧表に「Sierra Wireless EM734x 4G LTE Software」を選択
   4. 製品バージョンの記載が「1.8.10513.4174」であることを確認する
   5. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス　マネージャー(M)」をクリック
   6. 「デバイス マネージャー」で「ネットワーク アダプター」→ 「SierraWireless EM7340 4G LTE」をダブルクリック
   7. 「SierraWireless EM7340 4G LTE」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
   8. バージョンの記載が「6.3.9600.16453」であることを確認する
