----------------------------------------------------------------------------
                     SDメモリーカードドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSDメモリーカードドライバーのセットアップを行ってください。
本手順は、SDメモリーカードドライバーが、「D:\RTS」に格納されている事を前提に
記述しております。実際と異なる場合は、読み替えてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順を行う場合には、管理者権限のあるユーザーでログオンし、
　使用中のアプリケーションを全て終了させてください。

チェック!!
　以下のセットアップ手順中で、「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は
　「はい」ボタンをクリックし、セットアップを進めてください。


　1. 「D:\RTS」フォルダー内にある「setup.exe」 を右クリックし「管理者として
　   実行」をクリック
　2. 「InstallShield Wizard の完了」と表示されたら、「完了」ボタンをクリック

　以上でSDメモリーカードドライバーのセットアップは終了です。


　また、以下の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたか確認してください。

　1. スタート画面から「デスクトップ」をクリック
　   (既にデスクトップ画面が表示されている場合は、手順2.へ進む)
　2. デスクトップ画面でチャーム バーを表示
　3. 「設定」をクリック
　4. 「コントロール パネル」をクリック
　5. 「表示方法:」が「カテゴリ」の場合、「プログラム」をクリック
　   「表示方法:」が「カテゴリ」以外の場合、手順6. へ進む
　6. 「プログラムと機能」をクリック
　7. 「Realtek Card Reader」の項目の右端にあるバージョンを確認して
　   「6.2.9600.21244」と表示されていること
　   (バージョンが見えない場合は、画面を右にスクロールさせてください)
　
　以上でSDメモリーカードドライバーのインストール確認は終了です。