  ---------------------------------------------------------------
             無線LANドライバのセットアップ手順
  ---------------------------------------------------------------

次の手順で無線LANドライバ(以下、「本ソフトウェア」と言います)の
セットアップを行ってください。

     チェック!!
     ・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角
       英数字)で行ってください。
     ・本手順は、本ソフトウェアがCドライブに展開されていると想定しています。
       これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。
     ・「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容
       をよく確認し、操作を行ってください。


【セットアップ手順】

  本ソフトウェアのセットアップは以下の手順で行います。

    ドライバのインストール
          ↓
    ドライバのバージョン確認
          ↓
    セットアップ終了

 
【ドライバのインストール】

   1. Windowsを起動する

   2. スタート画面で,マウスポインターを画面の左下へもっていき右クリック

   3. クイックアクセスメニューが表示される

   4. 「ファイル名を指定して実行」をクリック

   5. 「名前」欄に「c:\DRV\QCAWLAN\DRIVER\setup.exe /s /f1 c:\DRV\QCAWLAN\DRIVER\setup.iss」と
      半角で入力し、「OK」ボタンをクリック

   6. インストールが開始されます。

   7. ディスクアクセスが落ち着くまで（1分程）お待ちください

   8. Windowsを再起動する

  以上でドライバのインストールは終了です。


【ドライバのバージョン確認】

   1. スタート画面で「デスクトップ」をクリック

   2. チャーム バーを表示する

   3. 「設定」をクリック

   4. 「コントロール パネル」をクリック

   5. 「ハードウェアとサウンド」をクリック

   6. 「デバイス マネージャー」をクリック
      「デバイス マネージャー」が表示されます。

   7. 「ネットワーク アダプター」をダブルクリック

   8. 「Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter」を右クリックし、
　　　「プロパティ」をクリック

   9. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「10.0.0.274」で
      あることを確認する

  以上でドライバのバージョン確認は終了です。


以上で本ソフトウェアのセットアップは終了です。