----------------------------------------------------------------------------
                 NFC ドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、NFC ドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\NFC」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. Synaptics UltraNav Driverがインストールされていることを確認してください

3. 「windows キー+ R」を押す

4. 「名前」に「D:\NFC\setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

5. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

6. 「デバイス ドライバのインストール ウイザードの開始」ウィンドウの「次へ」ボタンをクリック

7. 「デバイス ドライバのインストール ウイザードの完了」で、「完了」ボタンをクリック

以上でNFC ドライバのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でドライバが正しく適用されている事を確認してください。

1. 「windows キー + X」を押す,「コントロール パネル」をクリック

2. 「システムとセキュリティ」をクリック
 
3. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック
 
4. 表示されたダイアログ上で、「システム デバイス」
   →「NFC SMBus Device」をダブルクリック
 
5. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Broadcom
       日付:           2014/07/11
       バージョン:     1.2.0.460

6. デバイス マネージャー ダイアログ上で、「スマート カード読み取り装置」
   →「Broadcom NFC Smart Card Reader」をダブルクリック
 
7. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Broadcom Corporation
       日付:           2014/05/28
       バージョン:     1.2.0.393

8. デバイス マネージャー ダイアログ上で、「近接通信デバイス」
   →「NFC Proximity Provider」をダブルクリック
 
7. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Broadcom
       日付:           2014/06/04
       バージョン:     1.2.0.395

以上でドライバ適用確認は終了です。