----------------------------------------------------------------------------
                 SD メモリーカード ドライバのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、SD メモリーカード ドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\SDCard」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「D:\SDCard\setup.exe」をダブルクリック

3. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

4. 「Genesys USB Mass Storage Device セットアップ へようこそ」ウィンドウの「次へ」ボタンをクリック

5. 「InstallShield Wizard の完了」で、「完了」ボタンをクリック

6. 「Windowsの再起動」ダイアログで「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して、OKボタンをクリック


以上でSD メモリーカード ドライバのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でドライバが正しく適用されている事を確認してください。

1. 「windows キー + X」を押す→「コントロール パネル」をクリック

2. 「プログラム」をクリック
 
3. 「プログラムと機能」の「プログラムのアンインストール」をクリック
 
4. 表示されたダイアログ上で、以下の項目を確認
 
       名前:   		Genesys USB Mass Storage Device
       発行元:		Genesys Logic
       バージョン:     	4.3.1.0

以上でドライバ適用確認は終了です。