----------------------------------------------------------------------------
                   Integrated Cameraのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Integrated Cameraのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

ChiconyとLiteonを区別してセットアップ手順を実施します。

一、Chicony向け

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
   「ファイル名を指定して実行」をクリック

3. 「名前」に「D:\Camera\Setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

5. 「Integrated Camera セットアップ ウィザードは完了しました」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック.

二、Liteon向け

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
   「ファイル名を指定して実行」をクリック

3. 「名前」に「D:\Camera\Setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4.  「Integrated Camera セットアップ ウィザードへようこそ」ウィンドウで、「次へ」ボタンをクリック

5.  「コンポーネントを選んでください」ウィンドウで、「インストール」ボタンをクリック

6.  「インストールの完了」ウィンドウで、「次へ」ボタンをクリック.  

7.  「Integrated Camera Setup」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック.  


以上でIntegrated Cameraのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2. 「システムとセキュリティ」をクリック
 
3. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック
 
4. 表示されたダイアログ上で、「イメージング デバイス」
   →「Integrated Camera」をダブルクリック
 
  ChiconyとLiteonを区別して以下の項目を確認する

5. (Chicony向け)表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Realtek
       日付:           2014/12/01
       バージョン:     6.3.9600.11073

5. (Liteon向け)表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   SunplusIT
       日付:           2014/11/11
       バージョン:     3.4.7.37

以上でドライバ適用確認は終了です。
