----------------------------------------------------------------------------
        ST Microelectronics USB Sensor Hub のセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、ST Microelectronics USB Sensor Hub のセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\USBHub」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「D:\USBHub\Setup.exe」をダブルクリック

3. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

4. 「Welcome to the InstallShield Wizard for ST Microelectronics USB Sensor Hub」ウィンドウの
「Next」ボタンをクリック

5. 「License Agreement」で、「I accept the terms of the license agreement」をチェックし、
「Next」ボタンをクリック
  チェック!! 同意されない場合は、ドライバをインストールできません。

6. 「Ready to Install the Program」で「Install」ボタンをクリック

7. 「InstallShield Wizard Complete」、「Finish」ボタンをクリック

以上でST Microelectronics USB Sensor Hub のセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
                  正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でドライバが正しく適用されている事を確認してください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2. 「プログラム」をクリック
 
3. 「プログラムと機能」の「プログラムのアンインストール」をクリック
 
4. 表示されたダイアログ上で、以下の項目を確認
 
       名前:   		ST Microelectronics USB Sensor Hub
       発行元:		ST Microelectronics
       バージョン:     	5.22.0007

以上でドライバ適用確認は終了です。