----------------------------------------------------------------------------
                   Integrated Cameraのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Integrated Cameraのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\Camera」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

ChiconyとLiteonを区別してセットアップ手順を実施します。

一、Chicony向け

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\Camera\Setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

5. 「Integrated Camera セットアップ ウィザードは完了しました」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック.

二、Liteon向け

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「Windows + R」キーを押して、「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開く

3. 「名前」に「D:\Camera\Setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

5.  「Installer Language」ダイアログで、「日本語」を選択し、「OK」ボタンをクリック

6.  「Integrated Camera セットアップ ウィザードへようこそ」ウィンドウで、「次へ」ボタンをクリック

7.  「コンポーネントを選んでください」ウィンドウで、「インストール」ボタンをクリック

8.  「インストールの完了」ウィンドウで、「次へ」ボタンをクリック.  

9.  「Integrated Camera Setup」ウィンドウで、「完了」ボタンをクリック.  

以上でIntegrated Cameraのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリックする。

2. 表示されたダイアログ上で、「イメージング デバイス」
   →「Integrated Camera」をダブルクリック

   ChiconyとLiteonを区別して以下の項目を確認する

3. (Chicony向け)表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Realtek
       日付:           2014/12/01
       バージョン:     6.3.9600.11073

3. (Liteon向け)表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
 
       プロバイダー:   SunplusIT
       日付:           2014/11/11
       バージョン:     3.4.7.37

以上でドライバ適用確認は終了です。
