----------------------------------------------------------------------------

          SierraWireless Driver & Utilityのセットアップ

----------------------------------------------------------------------------
次の手順でSierraWireless Driver & Utilityのセットアップを行ってください。
本インストール手順はダウンロードしたzipファイル(*1)を
解凍してできたフォルダが「C:\」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えてください。

(*1)
Win7 64bit版 : 15q2_76_hsu_01.zip
Win7 32bit版 : 15q2_7w_hsu_01.zip
----------------------------------------------------------------------------
   
    [セットアップ手順]
　　※セットアップの際は、コンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンして下さい。
　　※無線オンの状態でセットアップを行ってください。

　　[ドライバ]
　　・解凍したフォルダまで移動し、"SWIQMISetup.exe"を実行する。

    [ユーティリティ]
    ・コマンドプロンプトを起動し、解凍したフォルダまで移動する。
    ・コマンドプロンプトにて"Watcher_NEC_Q.msi /q /L*V watcher.log"を実行する。
    ・同フォルダに作成される"watcher.log"の末尾に"MainEngineThread is returning 0"
　　　と記載されていることを確認する。

　  [適用確認方法]
　　 「コントロールパネル」⇒「プログラムのアンインストール」に
     「Sierra Wireless AirCard Watcher」(製品バージョン 6.0.3900.6903)、
     「Sierra Wireless QMI Driver Package」(製品バージョン 3.3.1307.3904)が存在することを確認する。

    ・以上でセットアップは終了です。