----------------------------------------------------------------------------
      　Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティのセットアップ
を行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバー/ユーティリティが
   「C:\DRV\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
    チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
     クリックしてください。


【インストール手順】

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「エクスプローラー」をクリックする

2. エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、
   下記構成にあったバッチファイルを右クリックし、
  「管理者として実行」をクリックすると、
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

　 <タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVA,タイプVC,タイプVF,
    タイプME(AHCIモデル),タイプMB,タイプMLの場合>
    
      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat


　 <タイプME(RAIDモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat


3. ウインドウが閉じたら1分待ち

4.「スタート」ボタン→マウスカーソルを「シャットダウン」右側の矢印に持っていき、
  「再起動(R)」をクリックする

5. 再起動する
　 以上でセットアップは終了です。


※手順5.再起動した後にOSがデバイスを再認識し、
  再起動を促すダイアログが出てくる場合はPCを再起動してください。


【バージョンの確認方法】

◆ドライバーのバージョン確認
 
  1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする

  2.「システムとセキュリティ」→「デバイス マネージャー」をクリックする、
    「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
  3.以下の項目が「12.9.3.1000」であることを確認してください

　　 <タイプME(AHCIモデル),タイプMB,タイプMLの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVA,タイプVC,タイプVFの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(RAIDモデル)の場合>

         [記憶域コントローラー]→
         [Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller]
　　　　 のプロパティ→ドライバータブのバージョン

◆ユーティリティのバージョン確認

    ※タイプME(RAIDモデル)のみ

  1.スタートメニューより[すべてのプログラム]→[Intel]→
　　　[インテル(R)ラピッド・ストレージ・テクノロジー]を起動し、
　　　[ヘルプ(H)]→[バージョン情報(A)]で表示されるバージョンが
　　 「12.9.3.1000」であることを確認してください。


以上でバージョンの確認は終了です。
