----------------------------------------------------------------------------
         インテルⓇ USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー・ドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

本テキストは、インテルⓇ USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー・ドライバーのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\USB30」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。

1. 使用中のアプリケーションをすべて終了する

2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
   「ファイル名を指定して実行」をクリック

3. 「名前」に「D:\USB30\Setup.exe」
   と入力し、「OK」ボタンをクリック

4. 「ユーザー アカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「はい」ボタン
   をクリック

5. 「インテルⓇ USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー・ドライバー　セットアップ　プログラムへようこそ」
ウィンドウの「次へ」ボタンをクリック

6. 「使用許諾契約書」で、「はい」ボタンをクリック
   チェック!! 同意されない場合は、ドライバをインストールできません。

7. 「Readme ファイル情報」で「次へ」ボタンをクリック

8. 「セットアップの進行状況」で「次へ」ボタンをクリック

10. ドライバのセットアップが完了したら、「はい、コンピューターを今すぐ
    再起動します。」を選択し「完了」ボタンをクリックしてコンピューターを
    再起動する

以上でインテルⓇ USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー・ドライバーのセットアップは終了です。

----------------------------------------------------------------------------
              正しく適用された事の確認方法
----------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認できます。

1. 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック

2. 「システムとセキュリティ」をクリック
 
3. 「システム」の「デバイス マネージャー」をクリック
 
4. 表示されたダイアログ上で、「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」
   →「インテル(R) USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー」をダブルクリック
 
5. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel(R) Corporation
       日付:           2014/12/03
       バージョン:     3.0.3.60

6. 「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」
   →「インテル(R) USB 3.0 ルートハブ」をダブルクリック
 
7. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、以下の項目を確認
 
       プロバイダー:   Intel(R) Corporation
       日付:           2014/12/03
       バージョン:     3.0.3.60

以上でドライバ適用確認は終了です。
