----------------------------------------------------------------------------
                 拡張クレードル用
Realtek社製有線LANドライバセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、拡張クレードル用Realtek社製有線LANドライバのセットアップ
手順です。

本モジュールが「D:\Cradlewiredlan」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを
「タッブ」・「長押し」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

拡張クレードルを利用するためには、パソコンのBIOSを設定する必要があります。
以下の手順にてパソコンのBIOS設定を行ってください。

1.スタート画面で「電源」-「再起動」をクリックする。
2. "+"ボタンをクリックする。 BIOSセットアップユーティリティが表示されます。 
3.BIOSセットアップユーティリティにて、「Security」メニュー -「I/O Port Access」
  -「Tablet Dock」-「Ethernet LAN」の項目を確認し、「Off」になっている場合は
 「On」に設定してください。 
4.「Home」-「Restart」-「Exit Saving Changes」-「Yes」をクリックし再起動する。 

以上でパソコンのBIOSの設定は終了です。
※BIOSセットアップユーティリティの使用方法は、「活用ガイド」-「システム設定」
　-「BIOSセットアップユーティリティについて」を参照してください。


   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Cradlewiredlan\setup.exe」をダブルクリックする
    ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタン
       をクリックする。
   3. インストーラが起動されたら「次へ」ボタン、または「インストール」ボタンを
      クリックして処理を進めてください。
   4.インストールが終わったら「完了」ボタンをクリックする。


以上で拡張クレードル用Realtek社製有線LANドライバのセットアップは終了です。

  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
   1.デスクトップ上のWindowsアイコンを右クリック
   2.「コントロールパネル」の「プログラムと機能」でインストールされている
    プログラム一覧よりデバイスのドライバ
　　「Realtek USB Gigabit Ethernet Controller All-In-One Windows Driver」と
　　バージョン「8.11.225.2014」をチェックする。

