----------------------------------------------------------------------------
                 LTEドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、LTEドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\WWANSRG5」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「Windows + X」キーを押し、「ファイル名を指定して実行(R)」をクリック
   3. 「名前」に「D:\WWANSRG5\Sierra Wireless EM734x-EM744x 4G LTE Software.exe」と入力し、
      「OK」ボタンをクリック
　　　　※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリック
   4. インストーラが起動されたら「次へ(N)」ボタンクリックして処理を進めてください
        ※ ｢ライセンス契約書｣画面で、｢同意する(A)」ボタンをクリック
   5. 「コンポーネントを選んでください」ダイアログで、「インストール」ボタンをクリック
   6. 「Sierra Wireless EM734x/EM744x 4G LTE Software セットアップ ウィザードは完了しました。」で、
      「完了(F)」ボタンをクリック
   7. 手動でコンピュータを再起動する

以上でLTEドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
   1. 「Windows + X」キーを押し、「コントロール　パネル(P)」をクリック
   2. 「プログラム」→「プログラムのアンインストール」をクリック
   3. プログラムの一覧表に「Sierra Wireless EM734x/EM744x 4G LTE Software」を選択
   4. 製品バージョンの記載が「2.5.10640.4317」であることを確認する
