----------------------------------------------------------------------------
           Intel RAID・AHCIドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバーが
 　「C:\DRV\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。


【インストール手順】

 1.デスクトップの「WebとWindowsを検索」にて「エクスプローラー」と入力し、
  「エクスプローラー」を選択する

 2.エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、
   下記構成にあったバッチファイルを右クリックし、
  「管理者として実行」をクリックすると、
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

　 <タイプME(AHCIモデル),タイプMB,タイプML,
    タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVA,タイプVFの場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat

 　<UltraLiteタイプVN,UltraLiteタイプVG,タイプVSの場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat

   <タイプME(RAIDモデル)の場合>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_3.bat

 3.ウインドウが閉じたら1分待ち

 4.デスクトップにて「Windows」キーを押した後、「電源」から再起動をクリックする

  
  以上でセットアップは終了です。


【バージョンの確認方法】
 
 1.デスクトップにて「Windows」キー +「X」キーを押した後、「M」キーを押す。

 2.「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
 3. 以下の項目が「14.5.2.1088」であることを確認してください。


　　 <タイプME(AHCIモデル),タイプMB,タイプMLの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプVF,UltraLiteタイプVN,UltraLiteタイプVGの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン
     
     <タイプVD,タイプVX,タイプVL,タイプVAの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプME(RAIDモデル)の場合>

         [記憶域コントローラー]→
         [Intel Chipset SATA RAID Controller]
　　　　 のプロパティ→ドライバータブのバージョン

     <タイプVSの場合>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller]
　　　　 のプロパティ→ドライバータブのバージョン



以上でバージョンの確認は終了です。
