----------------------------------------------------------------------------
                 Broadcom社製無線LANドライバのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Broadcom社製無線LANドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\WLANBCM」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを「タッブ」・「長押す」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\WLANBCM\setup.exe」をダブルクリックする
    ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい(Y)」ボタンをクリック
   3. インストーラが起動されたら、「次へ(N)」ボタンをクリックして処理を進めてください
   4. 「InstallShield Wizard の完了」と表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します」
　　　をチェックし、「完了」ボタンをクリック

以上でBroadcom社製無線LANドライバのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
      1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス　マネージャー(M)」をクリック
      2. 「デバイス マネージャー」で「ネットワーク アダプター」→
         「Broadcom 802.11ac Wireless PCIE Full Dongle Adapter」をダブルクリック
      3. 「Broadcom 802.11ac Wireless PCIE Full Dongle Adapter」のプロパティで「ドライバー」タブをクリック
      4. バージョンの記載が「1.480.0.0」であることを確認する
