----------------------------------------------------------------------------
        Intel Atom Processor Z3000 Series Driversのセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、Intel Atom Processor Z3000 Series Driversのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\DPK」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
タッチ機能を利用する場合は、「クリック」「右クリック」などを「タップ」「長押し」
などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\DPK\Setup.exe」をダブルクリックする
      ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタンを
　　　　クリック
   3. インストーラが起動したら、「Next」ボタンをクリック
   4. 「License Agreement」で、「I accept the terms in the License Agreement」を
　　　チェックし、「Next」ボタンをクリック
   5. 「Confirmation」で、「Next」ボタンをクリック
   6. 「Completion」で、「Yes, I want to restart this computer now.」をチェックし、
　　　「Finish」ボタンをクリック

以上で、Intel Atom Processor Z3000 Series Driversのセットアップは終了です。


  <<チェック!!>>
  本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
   1. 「Windows + X」キーを押し、「デバイス マネージャー(M)」をクリック

   2. 表示されたダイアログ上で、「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー」→
　　　「Intel SST Audio Device(WDM)」をダブルクリック
   3. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
　 　 ドライバのバージョン「604.10135.1010.531」を確認

   4. 表示されたダイアログ上で、「サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー」→
　　　「Realtek I2S Audio Codec 」をダブルクリック
   5. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
　　　ドライバのバージョン「6.4.10041.4257」を確認

   6. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
　　　「Camera Sensor Unicam ar0543」をダブルクリック
　 7. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
　　 ドライバのバージョン「2.0.13.1」を確認

   8. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
      「Camera Sensor Unicam m1040」をダブルクリック
　 9. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
      ドライバのバージョン「2.0.13.1」を確認

   10. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
      「GPIO Controller」をダブルクリック
　 11. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「604.10135.1010.53001」を確認

   12. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
       「GpioVirtual Controller」をダブルクリック
　 13. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「604.10135.1010.53001」を確認

   14. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
       「I2C Controller」をダブルクリック
　 15. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「604.10143.1010.2069」を確認

   16. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
       「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Display Participant Driver」
       或いは「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Driver」
       或いは「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Generic Participant Driver」
       或いは「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Processor Participant Driver」
       或いは「Intel(R) Dynamic Platform & Thermal Framework Power Participant Driver」
       をダブルクリック
　 17. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「604.10135.1410.1565」を確認

   18. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
       「Intel(R) Power Management IC Device」をダブルクリック
　 19. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「604.10135.1020.62982」を確認

   20. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
       「Intel(R) Sideband Fabric Device」をダブルクリック
　 21. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「604.10135.1000.1369」を確認

   22. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
       「UART Controller」をダブルクリック
　 23. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「604.10154.1000.4119」を確認

   24. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「システム デバイス」→
       「Intel(R) Trusted Execution Engine Interface」をダブルクリック
   25. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「1.0.0.1064」を確認

   26. 表示された「デバイス マネージャー」ダイアログで、「ディスプレイ アダプター」→
       「Intel(R) HD Graphics」をダブルクリック
　 27. 表示されたダイアログ上で、「ドライバー」タブをクリックし、
       ドライバのバージョン「10.18.10.4252」を確認

以上で、ドライバの確認は終了です。
