-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Broadcom GPSドライバのセットアップ手順
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

新規にインストールした場合に次の手順でBroadcom GPSドライバのセットアップを行ってください。

チェック!!
・本手順は、管理者(Administrator)権限を持つユーザー(ユーザー名は半角英数字)で行ってください。
・本手順は、本ソフトウェアがCドライブに展開されていると想定しています。
  これと異なる場合は、ご利用の環境にあわせて読み替えてください。
・「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。


 【ドライバのインストール手順】
  1.  Windowsを起動する

  2. 「Windows Key + X」→「デバイス マネージャー」をクリック
  
     「デバイス マネージャー」が表示されます。

  3. 「ほかのデバイス」をダブルクリック

  4. 「不明なデバイス」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリック

  5. 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリック

  6. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」欄に「C:\GPS」と半角で入力し、「次へ」をクリック
      インストールが開始されます。

  7. 「ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリック

  8.  もう一度「ほかのデバイス」をダブルクリック

　9. 「Broadcom GNSS Location Provider_22」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリック

 10. 「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリック

 11. 「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」欄に「C:\GPS」と半角で入力し、「次へ」をクリック
      インストールが開始されます。

 12. 「ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました。」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリック

 13.  Windowsを再起動する

 以上でドライバのインストールは終了です。


 【ドライバのバージョン確認手順】
  1.  Windowsを起動する

  2. 「Windows Key + X」→「デバイス マネージャー」をクリック
  
     「デバイス マネージャー」が表示されます。

  3. 「センサー」をダブルクリック

  4. 「Broadcom GNSS 4752 Geolocation Sensor」右クリックし、「プロパティ」をクリック

  5. 「ドライバー」タブをクリックし、バージョンが「20.23.2393.18」であることを確認する

  以上でドライバのバージョン確認は終了です。


以上でBroadcom GPSドライバのセットアップは終了です。
