----------------------------------------------------------------------------
           Intel RAID・AHCIドライバーのセットアップ
----------------------------------------------------------------------------

次の手順でIntel RAID・AHCIドライバーのセットアップを行ってください。

チェック!!

  ・本インストール手順は、Intel RAID・AHCIドライバーが
 　「C:\DRV\IRST」に展開されている事を前提に記述しております。
    実際と異なる場合は、適宜読み替えてください。

  ・チップセットドライバーを同時にインストールする場合は、
　　チップセットドライバーの後に本モジュールをセットアップしてください。

  ・本モジュールをインストールする前に、
　　Microsoft .NET Framework4.5をインストールする必要があります。

  ・「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」ボタンを
   　クリックしてください。

【インストール手順】

1.「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→
  「エクスプローラー」をクリックする

2. エクスプローラーで「C:\DRV\IRST」フォルダを表示し、
   下記構成にあったバッチファイルを右クリックし、
  「管理者として実行」をクリックすると、
　 インストールウインドウが表示され自動でインストールされます。

　 <タイプVF>
    
      C:\DRV\IRST\InstallRST_1.bat

　 <タイプVN,タイプVG>

      C:\DRV\IRST\InstallRST_2.bat

3. ウインドウが閉じたら1分待ち

4.「スタート」ボタン→マウスカーソルを「シャットダウン」右側の矢印に持っていき、
  「再起動(R)」をクリックする

5. 再起動する
　 以上でセットアップは終了です。

※手順5.再起動した後にOSがデバイスを再認識し、
　再起動を促すダイアログが出てくる場合はPCを再起動してください。

【バージョンの確認方法】

  1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックする

  2.「システムとセキュリティ」→「デバイス マネージャー」をクリックする、
    「デバイス マネージャー」が表示されます。
 
  3.以下の項目が「13.5.0.1056」であることを確認してください。
　   <タイプVF,タイプVN,タイプVG>

         [IDE ATA/ATAPIコントローラー]→
         [Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller]
         のプロパティ→ドライバータブのバージョン

以上でバージョンの確認は終了です。