-------------------------------------------------------------------------------
             Sunplus Webカメラドライバ  セットアップ手順
-------------------------------------------------------------------------------

本テキストは、Sunplus Webカメラドライバのセットアップ手順です。

本モジュールが「D:\WEBCAM2」に展開されていることを前提に記述しております。
構成が異なる場合は、読み替えて利用してください。

※必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしている状態で
　セットアップを行ってください。

 1.  画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、　
　　「プログラムとファイルの検索」に「D:\WEBCAM2\Setup.exe」と入力し、
　　 キーボードのEnterを押下

 2. 「ユーザー アカウント制御」のウィンドウが表示された場合は、
　　「はい(Y)」ボタンをクリック

 3. 「Installer Language」のウィンドウが表示されたら、ドロップダウンリストから
    「日本語」が選択されていることを確認し、「OK」ボタンをクリック

 4. 「NEC HD Webcam セットアップ ウィザードへようこそ」のウィンドウが
     表示されたら、「次へ(N)」ボタンをクリック

 5. 「コンポーネントを選んで下さい。」のウィンドウが表示されたら、
　　「Camera Driver (required)」のチェックボックスにチェックが入って
　　 いることを確認し、「インストール」ボタンをクリック
　　 
 6. 「インストールの完了」のウィンドウが表示されたら、
　　「次へ(N)」ボタンをクリック

 7. 「NEC HD Webcam セットアップ ウィザードは完了しました。」のウィンドウが
     表示されたら、「完了(F)」ボタンをクリック

 8.  コンピューターを再起動


以上で、Sunplus Webカメラドライバのセットアップは終了です。


-------------------------------------------------------------------------------
            ドライバが正しくセットアップされた事の確認方法
-------------------------------------------------------------------------------

次の手順で、本ドライバが正しくセットアップされたことを確認することができます。

 1.  画面左下の「スタート」ボタン →「コンピューター」をクリック

 2. 「システムのプロパティ」をクリック

 3. 「コントロール パネル ホーム」の「デバイス マネージャー」をクリック

 4. 「ユーザー アカウント制御」のウィンドウが表示された場合は、
　　「はい(Y)」ボタンをクリック

 5. 「デバイス マネージャー」ウィンドウで、「イメージング デバイス」を
　　 ダブルクリック
     →「イメージング デバイス」配下に「NEC HD Webcam」が表示されます。
　　
 6. 「NEC HD Webcam」をダブルクリック

 7. 「NEC HD Webcamのプロパティ」で「ドライバー」タブをクリック

 8.  バージョンの記載が「3.4.10.4」であることを確認


 上記が確認できれば、ドライバは正しくセットアップされています。
