----------------------------------------------------------------------------
                 拡張クレードル用
Conexant Systems Inc.製 Audioドライバセットアップ手順
----------------------------------------------------------------------------
本テキストは、拡張クレードル用Conexant Systems Inc.製 Audioドライバのセット
アップ手順です。

本モジュールが「D:\Cradleaudio」に展開されている事を前提に記述しております。
実際と異なる場合は、読み替えて下さい。
以下の操作はキーボードとマウス機能を利用することを想定しています。
機能のタッチ機能を利用する場合は、「クリック」・「右クリック」などを
「タッブ」・「長押し」などに読み替えてください。

  <<チェック!!>>
　　本ドライバをCD-R/RW 等へ保存している場合は、ハードディスクにコピーし、
    ハードディスク上からドライバのセットアップを行って下さい。

拡張クレードルを利用するためには、パソコンのBIOSを設定する必要があります。
以下の手順にてパソコンのBIOS設定を行ってください。

1.スタート画面で「電源」-「再起動」をクリックする。
2.画面に「To interrupt normal startup, press Enter or tap here」
　と表示されたら、すぐに画面上の表示された文字を数回クリックする。

　 <<チェック!!>>
　画面に「To interrupt normal startup, press Enter or tap here」
　と表示されない場合は、手順1から実施してください。

3.「Startup Interrupt Menu」が表示されたら、すぐに【F2】をクリックする。 
　BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
4.BIOSセットアップユーティリティにて、「Security」メニュー
　-「I/O Port Access」-「Tablet Dock」-「Ethernet LAN」の項目を確認し、
 「Off」になっている場合は「On」に設定してください。
5.「Home」-「Restart」-「Exit Saving Changes」-「Yes」をクリックし再起動する。

以上でパソコンのBIOSの設定は終了です。
※BIOSセットアップユーティリティの使用方法は、「活用ガイド」 - 「システム設定」
　-「BIOSセットアップユーティリティについて」を参照してください。


   1. Windowsが起動したら、コンピューターの管理者アカウント(Administratorの
      権限を持つユーザー)にてログインする
   2. 「D:\Cradleaudio\setup.exe」をダブルクリックする
    ※「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は「はい」ボタン
      をクリック
   3. インストーラが起動されたら「OK」ボタンをクリックして処理を進めてください。
   4. 再起動を促す画面が出たら、「今すぐ再起動する」をクリックして、
      コンピュータを再起動する。

以上で拡張クレードル用Conexant Systems Inc.製 Audioドライバのセットアップは
終了です。

  <<チェック!!>>
    本ドライバが正しくセットアップされたことは、以下の手順で確認できます。
   1.デスクトップ上のWindowsアイコンを右クリック
   2.「コントロールパネル」の「プログラムと機能」でインストールされている
    プログラム一覧よりデバイスのドライバ「Tablet Dock USB Audio」と
　　バージョン「1.31.6.1」をチェックする。

